# 优正体育

专业的篮球场悬浮地板厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 篮球场悬浮地板多少钱

悬浮式拼装地板凭借其安装便捷、性能稳定、维护简单及环保可回收等特性，已成为篮球场地面材料的常见选择之一。它的价格并非单一数字，而是受到多种因素的共同影响，了解这些因素有助于做出更符合实际需求的预算规划。

影响价格的重点因素：

1. 原材料与配方： 这是构成地板区别的基础。

   - 主料类型： 主要分为聚丙烯（PP）和聚乙烯（HDPE或改性PE）。通常，使用高品质原生料（如进口或优质国产新料）生产的地板，其物理性能（如强度、韧性、耐候性、抗UV老化）更佳，成本也相应更高。使用回料比例较高的地板，成本会降低，但长期性能和耐用性可能受到影响。
   - 填充剂与添加剂： 配方中添加的碳酸钙（石粉）比例、抗氧剂、UV稳定剂、色母粒等辅助材料的品质和用量，直接影响产品的密度、硬度、色牢度及抗老化能力。高品质的添加剂和合理的配方设计成本更高。
   - 表面处理： 表面纹理设计（如荔枝纹、磨砂纹）影响防滑性和球感。表面UV涂层（常用于高端地板）能显著提升抗紫外线能力、耐磨性及色彩持久度，增加成本。

2. 结构设计：

   - 壁厚与筋位： 地板单元侧壁和内部支撑筋的厚度是关键指标。更厚实的壁厚提供更强的结构支撑和抗冲击能力，减少因长期高强度使用导致的变形或断裂风险，成本相应提升。
   - 支脚密度与高度： 底部支脚的分布密度、粗细程度及高度直接影响地板的垂直缓冲吸震性能（冲击吸收）和水平稳定性（球体反弹一致性）。密集、粗壮、设计科学的支脚系统成本更高，但能提供更优的运动保护性能和场地感。
   - 锁扣结构： 锁扣的精度、咬合深度和抗疲劳性决定了拼装的紧密程度及长期使用中抗分离、抗变形的能力。精密耐用的锁扣系统制造工艺要求更高。

3. 性能指标：

   - 运动性能： 专业篮球场对地板的运动性能有明确要求，如冲击吸收率（保障减震保护）、垂直变形率（影响脚感与能量回馈）、球反弹率（影响球的弹跳规律）、滑动摩擦系数（影响防滑与移动）。达到更高等级的运动性能标准（如FIBA、NSCC等推荐标准或更高国标要求），需要在材料配方和结构设计上投入更多研发与生产资源，价格自然随之上升。

4. 规格参数：

   - 厚度： 常见厚度从12mm到20mm甚至更高。通常，厚度越大，提供的缓冲性能越好，材料用量也越多，价格越高。
   - 尺寸与单片面积： 标准单片尺寸（如303x303mm, 330x330mm）的单位面积价格区别较小，但特殊尺寸或大尺寸（如方形或大块型）可能涉及模具成本和材料利用率变化。
   - 颜色定制： 标准色（单色或双色）价格相对稳定。如需特殊配色、复杂图案或定制LOGO，会产生额外的配色及印刷成本。

5. 安装方式与配套设施：

   - 专业安装： 虽然悬浮地板以DIY著称，但专业平整的基础处理（如混凝土找平、场地排水坡度保证）、大面积的精确铺装、边角收口处理（围边、固定）等由专业施工队完成，会产生人工费用。复杂的图案铺装费用更高。
   - 辅材： 场地边界所需的专用围边固定件、不同区域间的连接过渡条、特殊地垫（如直接铺装在土基础上）等配套材料也需计入总成本。

6. 购买量与区域因素：

   - 采购规模： 大型订单通常能获得一定的批量折扣。
   - 物流运输： 运输距离、物流方式（整车/零担）和当前运费水平直接影响产品到达目的地的总费用。

价格范围概述：

基于以上因素的综合作用，市场上篮球场专用悬浮地板的价格呈现较大区间。中端定位、符合基础运动性能要求的产品，其主流价格范围可能在每平方米人民币几十元到一百多元之间浮动。而追求更高运动性能等级、采用优质原生料、独特结构设计、优异耐候性和耐久性的高端专业级产品，价格会相应上探至每平方米人民币一百多元至两百多元甚至更高。

总结：

篮球场悬浮地板的价格是其内在品质、结构设计、性能表现、规格配置及相关服务（如专业安装）的综合体现。用户在评估价格时，应重点关注基础材质、结构强度（壁厚、支脚密度）、关键运动性能指标（冲击吸收、垂直变形、球反弹等）以及是否符合实际场地需求的专业标准，进行综合考量，方能做出物有所值的选择。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。