# 优正体育

专业的篮球场悬浮地板厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 篮球场拼装地板教程

篮球场拼装地板专业安装指南

篮球场拼装地板的安装质量直接影响场地性能、运动员安全及使用寿命。规范的施工流程是确保场地达到预期效果的关键。以下为专业安装步骤及要点：

1. 场地基础准备与检查

- 类型要求： 基础可为满足要求的沥青混凝土、水泥混凝土或经特殊处理的旧地面。基础质量是地板系统稳定性的根本。
- 平整度检测： 使用专业靠尺（如2m）检查，基础表面任意方向每2米长度内高低差≤3mm为合格。平整度不足需预先处理。
- 坡度控制： 需符合设计要求（通常单方向坡度为0.5%-0.7%），保证排水顺畅，无局部积水点。
- 强度与密实度： 基础需坚实、无结构缺陷（如起砂、空鼓、开裂）。水泥混凝土基础养护期应≥28天，强度≥C20。
- 洁净干燥： 彻底清除基础表面油污、灰尘、碎石等杂物，确保其清洁、干燥。

2. 边界与定位

- 测量放线： 精确测量场地尺寸，确定中心点及边界线位置。使用墨斗或专业放线工具弹出清晰的基准线（通常为场地长边中线和端线中线）。
- 地垫铺设： 若设计方案包含专用缓冲地垫，需按产品规范进行铺设、拼接（接缝处使用专用胶带粘合），确保平整无皱褶、无重叠。

3. 地板模块铺装

- 起始点选择： 通常选择场地中心点或某一角点作为铺装起点，确保模块切割量较小且对称。
- 锁扣连接： 是重点技术步骤。
  - 相邻模块短边（公母榫）需精准对齐，保持约30度倾角，先嵌入母槽，再轻轻下压使公榫完全卡入到位。确保接缝严密无台阶感。
  - 长边连接时同样需保持倾角，先使长边锁扣初步咬合，再借助橡胶锤轻敲模块接缝边缘（需铺垫木板保护），直至锁扣完全收紧。
- 铺装方向： 模块纹理方向应统一（通常平行于场地长边）。注意根据放线基准，随时校验铺装方向的精确性。
- 接缝控制： 模块间所有接缝需紧密贴合，目测无明显缝隙。铺装过程中随时检查，及时调整。
- 伸缩预留： 场地四周边缘与固定构筑物（墙体、柱体等）间必须预留足够的伸缩缝（宽度≥10mm），避免热胀冷缩引起起拱。

4. 边界处理与收口

- 边界切割： 精确测量场地边缘至较后一行模块的距离，在模块背面标记切割线。使用专业电锯（推荐带高精度导轨）沿标记线切割。操作需谨慎，确保切口平直。
- 收口条安装： 选用与地板匹配的专业收口条（如L型、U型、F型等）。使用配套螺丝或强力胶粘剂，将收口条牢固固定在边界基础上，完整覆盖地板边缘及伸缩缝。螺丝固定点间距通常≤300mm。
- 边界平整度： 安装后确保收口条上沿与地板表面平齐，无高低差，保证运动安全及美观。

5. 场地画线

- 时间要求： 地板铺装完成后至少静置24小时，待其应力释放、结构稳定后方可进行画线。
- 测量定位： 依据国际篮联（FIBA）或适用标准，精确测量并定位所有线条位置（界线、中圈、三分线、罚球区等），弹放基准线或使用模板。
- 专用材料： 使用拼装地板配套的专用体育画线漆。
- 规范施工： 沿基准线粘贴美纹纸胶带，确保边缘清晰平直。均匀涂刷/喷涂画线漆（通常需2遍）。待漆膜完全干燥固化后（按产品说明）方可撕除美纹纸。

安装关键注意事项

- 环境条件： 避免在雨雪、大风、气温过低（<5℃）或过高（>35℃）及湿度显著变化时施工。
- 模块搬运与存放： 现场存放需平整堆放，避免阳光直射或雨淋。搬运过程轻拿轻放，严禁拖拽造成锁扣损伤。
- 施工保护： 安装过程中严禁穿钉鞋或带尖锐物品进入场地。切割操作需在场地外指定区域进行。
- 过程检查： 每完成一定区域（如几排）后，即需检查平整度、接缝紧密程度、方向精确性。
- 清洁维护： 安装完成后，彻底清扫场地表面灰尘碎屑。日常及赛前清洁推荐使用专用清洁剂配合软毛刷/尘推及吸尘设备，禁用强酸强碱或强溶剂清洁剂。

总结 篮球场拼装地板的专业安装始于严格的基础准备，重点在于精准的模块铺装与锁扣连接技术，辅以规范的边界处理和画线工艺。每一步骤均需遵循标准化操作流程并注重细节把控，方能确保较终场地达到平整、稳固、安全、耐用的高标准要求，为运动员提供优质的竞技体验。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。