# 优正体育

专业的篮球场悬浮地板厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 悬浮式拼装地板参数要求

悬浮式拼装地板重点参数解析

悬浮式拼装地板凭借其便捷安装与优异性能，成为运动场地及活动空间的重要选择。其重点性能表现与使用寿命，高度依赖于选材与结构设计的精准参数控制。以下是关键性能参数的细致解读：

一、 材料基础参数

- 主材构成： 应采用高强度改性聚丙烯(PP)作为主要基材。该材料需具备卓越的抗紫外线老化能力、耐高低温性能（适应-40℃至70℃环境）及长期抗疲劳特性。
- 材料密度： 基材密度是影响地板刚性、抗冲击能力及使用寿命的重点指标之一。高品质地板块应具备均衡且稳定的材料密度分布。
- 色母粒与添加剂： 所用色母粒必须具备优异的耐候性与抗氧化性，确保色彩持久鲜艳不褪变。必要的添加剂（如抗氧剂、紫外线稳定剂）需满足环保与长效稳定要求。

二、 结构设计参数

- 扣型结构： 地板块之间的锁扣连接系统设计至关重要。需采用多重倒钩或复合锁紧结构，确保拼装后连接紧密牢固，在频繁的冲击与剪切力作用下不脱扣、不变形。
- 支撑系统： 底部支撑脚的高度、分布密度及结构形态（如“米”字、“川”字、圆盘式等）需科学设计。
  - 高度： 通常范围在10mm至15mm，提供合理缓冲空间及排水通道，同时保证结构稳定性。
  - 分布密度与形态： 确保受力均匀分散，提供较佳垂直缓冲与能量回馈，有效降低运动损伤风险。
- 表面纹理： 表面需设计有规律排列的防滑纹理或微孔（如网格纹、米格纹、沙纹）。纹理深度与分布需提供足够的摩擦系数（干态≥0.75，湿态≥0.60），防止打滑，同时利于排水与清洁。

三、 物理与机械性能参数

- 冲击吸收： 模拟人体着地时的缓冲能力。检测值需在特定测试条件下（如依据相关标准），能满足不同运动项目对冲击吸收的要求范围（通常在20%-60%）。
- 垂直变形： 反映地板在负载下的形变程度。需控制在一定范围内（如依据相关标准），在提供适度缓冲的同时保证运动稳定性与能量回馈效率。
- 球类反弹率： 对于篮球、网球等场地尤为重要。需确保球体落地反弹高度一致，符合竞赛或训练要求（如篮球反弹率≥90%）。
- 拉伸强度与断裂伸长率： 体现材料的抗拉伸破坏能力和韧性，需达到较高水平（如拉伸强度≥25MPa，断裂伸长率≥300%）。
- 抗压强度： 保障在重物静压或点冲击下不易产生永久变形或损坏。

四、 安全与环境参数

- 防滑性能： 湿态摩擦系数是安全关键指标，必须达标（如≥0.60）。
- 阻燃等级： 材料应达到阻燃标准（如等级B1级或符合相关标准），减缓火势蔓延。
- 环保性能： 材料本身及成品地板需严格限制重金属（铅、镉、汞、铬等）含量，以及总挥发性有机化合物(TVOC)释放量，确保符合国家相关环保法规要求。

五、 耐久性与耐候性参数

- 耐候测试： 产品需通过模拟恶劣环境的加速老化测试，如：
  - 紫外老化测试： 模拟长期日照影响，评估颜色稳定性（色差ΔE）与物理性能保持率。
  - 高温/低温测试： 评估材料在极端温度下的尺寸稳定性与物理性能。
  - 冻融循环测试： 模拟寒冷地区冬夏交替环境，验证材料抗裂性。
- 耐磨性： 表面材料需具备良好耐磨性能（测试指标如磨耗量），保证长期使用下纹理清晰度及功能性。

六、 安装适配参数

- 尺寸公差： 包括边长、厚度、对角线长度公差需严格控制（通常±0.3mm以内），确保大面积铺装时拼接顺畅、缝隙均匀、整体平整。
- 热胀冷缩预留： 设计时需科学考虑材料的热膨胀系数，大面积铺装需合理设置伸缩缝或采用特殊边条处理。

总结 悬浮式拼装地板的性能表现是其材料科学、结构力学与精密制造工艺的综合体现。对主材配方、锁扣结构、支撑系统、物理机械性能、安全环保指标及耐候性等关键参数的严格把控，是实现其功能性、安全性及长期稳定运行的根本保障。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。