# 优正体育

专业的篮球场悬浮地板厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 悬浮式拼装地板施工工艺

悬浮式拼装地板施工工艺详解

场地基础处理与要求 施工前须对基础进行严格处理。混凝土基础应确保结构坚固、表面平整（平整度要求通常为3米直尺范围内误差不超过3mm），无裂缝、起砂、空鼓或油污等问题。基础表面应有合理坡度（一般不小于0.3%）以利排水，且含水率宜控制在8%以下。沥青混凝土基础需压实密实、稳定。无论何种基础，施工前必须彻底清扫场地，去除灰尘、碎石、杂物及疏松颗粒，必要时使用工业吸尘器或高压水枪清洁。

测量与定位放线 依据场地规划图纸，精确测量场地尺寸。确定场地中心点及主轴线位置，使用经校准的经纬仪或全站仪精确定位，以墨斗弹出清晰、精确的基准线和铺设起始线。弹线时需综合考虑长宽尺寸、场地功能分区以及可能存在的非规则边界，以较大限度减少切割量并优化视觉效果。

铺装方向与起始点确定 铺装方向通常平行于场地长边，同时应考虑主要视线方向，确保整体美学效果。以场地中心点或显著基准点为起始点，向四周展开铺装。真好块地板的定位必须精确，确保其完全对齐基准线，此步骤直接影响整体铺装质量与效率。

地板单元铺装与拼接

1. 起始行铺装： 沿基准线铺设真好行地板，注意需使地板带公榫的一侧朝向铺设起点（如墙边或起始线），以便后续行拼接。每块地板按设计方向放置。
2. 扣锁拼接：
   - 单块铺装时，将待铺装地板的母槽（开口端）对准已铺好地板的公榫（凸起端），保持约15-30度倾角，将公榫完全嵌入母槽后，向下按压地板至水平位置，听到“咔嗒”声响表示锁扣到位。
   - 多块预拼装时，可先将同行相邻块短边侧扣紧密接，形成一行，再整体抬起该行地板，将其长边侧的母槽与前行公榫对齐，倾斜后嵌入并下压。使用橡皮锤在接缝处和地板表面轻敲，确保锁扣紧密结合，消除虚接。铺装过程中需随时使用水平靠尺检查平整度。

边界处理与非规则区域 遇到场地边界或障碍物时，需测量实际尺寸，进行地板切割。切割前务必精确画线（需考虑预留伸缩缝宽度），使用高精度切割工具（如专业地板切割机或曲线锯）沿画线整齐切割，切口处应用砂纸打磨光滑。切割后的地板按照标准方法进行锁扣连接。与固定物（如墙体、柱体、排水沟盖板等）相接处，必须留出合理的伸缩缝（通常建议8-12mm），并使用成品专用收边条（如L型、T型、U型）或柔性密封胶进行收口处理，确保美观与功能。

完工检查与验收 铺装完成后进行全面检查：

- 平整度检查： 使用3米直尺在场地不同位置、不同方向进行检测，尺与地板表面间隙应符合要求。
- 拼接密合度： 肉眼观察并手触检查所有接缝，确保无翘边、开裂、明显缝隙（塞尺辅助测量）及高低差。
- 整体观感： 检查地板颜色、纹理方向一致性，表面无划伤、污损。
- 边界收口： 确认收边条安装牢固、平直，与固定物间伸缩缝预留充足，密封处理得当。
- 场地清洁： 清除施工过程中产生的所有碎屑与垃圾。

悬浮式拼装地板施工质量取决于精确测量、平整的基础处理、规范的铺装流程与严格的成品保护。施工应严格遵循设计图纸与技术规范，确保场地基础达标、放线定位精准、锁扣嵌入到位、边界收口严密、伸缩缝预留合理，较终实现整体铺装的平整稳固、接缝紧密、边界规整与观感优良。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。