# 优正体育

专业的篮球场悬浮地板厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 篮球场悬浮地板施工工艺流程

篮球场悬浮地板的施工质量直接关系到较终的运动性能表现、安全性和使用寿命。一套规范的施工流程是确保项目成功的关键。以下是典型的篮球场悬浮地板施工工艺流程：

1. 场地勘察与基础准备：

   - 勘察： 在施工前，对混凝土基础面进行详细检查。重点评估其平整度（通常要求≤3mm/2m）、坡度（满足排水要求，一般0.5%-1%）、强度（C25以上）、表面状况（无起砂、空鼓、裂缝、油污、苔藓等）以及干燥程度（含水率符合要求）。确认预留的预埋件（如围网柱基础）位置精确。
   - 清洁： 彻底清除基础表面的所有杂物、灰尘、油渍、积水等。必要时使用专业清洁设备（如高压水枪、工业吸尘器、打磨机）进行处理。确保基础表面洁净、干燥、坚实、平整是后续工序的基础。

2. 测量放线与定位：

   - 基精确定： 根据场地设计图纸（篮球场标准尺寸为28m x 15m，含缓冲区尺寸需提前确认），使用精密测量仪器（经纬仪、激光水平仪、钢卷尺）确定场地的中心点和两条主轴线。
   - 边界线定位： 依据中心点和主轴线，精准放出球场的外边界线、缓冲区边界线（如有）、功能线（如三分线、限制区、边线、端线）的位置线，并用不易褪色的墨线（或弹线） 清晰标注在地基上。此步骤是保证球场尺寸和线条精准的关键。

3. 悬浮地板铺装：

   - 起始点选择： 通常选择球场中心点或某个关键线的交汇点作为铺装的起始位置。
   - 模块方向： 按照设计要求（通常与长边平行或垂直）确定真好块地板的铺设方向。
   - 拼装操作：
     - 将真好块悬浮地板模块（通常带有起始边扣）精确放置在起始点上。
     - 后续模块通过其四周设计的“米”字形互锁式卡扣与相邻模块紧密连接。对齐模块，通常以不大于45度角将模块的卡扣舌头插入相邻模块的卡扣槽内，然后用橡胶锤或专业压板工具沿接缝方向轻轻敲击，确保卡扣完全、牢固地咬合到位。操作需细心，避免暴力敲击损伤卡扣。
     - 铺装过程中需随时检查地板的平整度、接缝紧密程度、模块间的垂直度以及与放线的吻合度。发现偏差立即微调。
     - 颜色模块分布： 严格按照设计图要求的颜色分布进行拼装，保证功能区（如限制区）颜色正确，整体图案美观。

4. 边界切割与收边处理：

   - 切割定位： 当铺装接近场地边界线（或遇固定设施如预埋件、柱子）时，需进行切割。
   - 精确测量与标记： 在需要切割的地板模块上，根据实际边界位置或障碍物边缘，精确测量并标记切割线。切割线必须考虑预留伸缩缝（通常预留5-8mm）。
   - 专业切割： 使用专业曲线锯/圆锯配合特制地板切割刀头进行切割。切割需平稳、精确，确保切口平直、平滑，无毛刺。切割时需做好防护。
   - 安装收边： 将切割好的模块按标准方式卡接安装到位。对于靠墙或固定边界处，需安装专用收边条（如“L”型或“I”型），并用不锈钢膨胀螺栓或专用胶粘剂（根据基础类型和收边条设计）牢固固定。收边条安装需平整、美观，并覆盖住悬浮地板的边缘。所有切割后的边缘应与收边条或基础之间保持均匀的伸缩缝。

5. 功能线定位与固定（若适用）：

   - 如果采用预制功能线模块铺装，则在整体铺装过程中已同步完成。
   - 如果采用后期粘贴功能线方案（较少见，非主流）：
     - 在地板整体铺装完成且验收合格后，根据放线位置精确粘贴功能线贴条。
     - 粘贴前需确保地板表面绝对清洁、干燥。使用专用划线胶水，按操作说明粘贴，并用压辊压实，确保无气泡、无翘边。

6. 围网系统安装（如包含）：

   - 立柱安装： 将围网立柱垂直安装在预留的基础预埋件上，使用配套的螺栓组件（通常为热浸镀锌或不锈钢材质）紧固锁死。确保所有立柱高度一致、间距均匀、垂直稳固。
   - 横梁安装： 按设计要求安装上下横梁（若有），连接牢固。
   - 挂网与张紧： 将围网（通常为PE包塑勾花网）展开，从一端开始，使用专用扎带、不锈钢卡箍或螺栓将网面牢固固定在立柱和横梁上。挂网过程中需保持网面平整，并适度张紧，避免松弛下垂。

7. 场地清理与较终检查验收：

   - 全面清洁： 施工完成后，彻底清扫场地，清除所有施工过程中产生的碎屑、灰尘、标记线等杂物。
   - 较终检查：
     - 整体观感： 检查地板整体铺装是否平整、无起伏、无塌陷；颜色、图案是否正确美观；接缝是否紧密均匀、无错台、无破损；伸缩缝预留是否均匀合理。
     - 边界收边： 检查收边条安装是否牢固、平直、美观，与地板及基础的衔接是否顺滑。
     - 功能区域： 核对功能区线条位置、尺寸、颜色是否精确无误。
     - 围网系统（如有）： 检查立柱垂直度、稳固度；网面张紧度、平整度、完整性；连接件是否紧固无松动。
     - 运动性能初检： 可在场地上进行简单的跑动、跳跃，初步感受地板的回弹性、稳定性和摩擦感。

总结： 篮球场悬浮地板的施工是一项系统化、精细化的工程，重点流程涵盖从严格的基础处理、精准的测量放线、规范的模块化铺装、精细的边界切割与收边处理，到功能区域实现、围网系统安装，以及较终的全面清洁与质量验收。每一个步骤都需要严谨的操作和专业的把控，以确保较终建成的场地满足运动性能、安全性和耐久性的要求。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。