# 优正体育

专业的篮球场悬浮地板厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 篮球场悬浮地板施工流程

篮球场悬浮地板专业施工流程

篮球场悬浮地板的铺设质量直接影响使用性能与寿命，需遵循严谨的工艺步骤。以下是标准化的施工流程：

一、 基础准备与处理

1. 基础检验： 施工前需确保基础（通常为混凝土或沥青）满足要求：表面平整坚实、无明显裂缝、空鼓、油污或积水。平整度需符合相关标准规定。
2. 基础清理： 彻底清除基础表面的灰尘、砂砾、杂物及任何可能影响粘结或平整度的物质。对于油污等难以清除的污渍，需采用专用清洁剂处理并用清水冲洗干净，确保基础完全干燥、洁净。
3. 平整度修复（如需要）： 对基础局部存在的明显凹凸不平处，根据实际情况采用专用修补材料进行找平处理，确保表面整体平整度达标。

二、 测量定位与基准线设定

1. 场地复测： 精确测量篮球场的实际长宽尺寸及对角线长度，确认场地是否方正。
2. 基准线确定： 根据场地中心点或主要功能线（如球场中线、底线、边线等），使用墨线仪或激光投线仪弹出清晰、精确的相互垂直的基准十字线。此基准线是后续地板铺设方向的依据。

三、 悬浮地板铺装

1. 起始点铺设： 通常选择场地的一角或中心区域作为起始点，将真好块地板按照设计方向（确保板面纹理或沟槽方向一致）精确放置在基准线交点上。
2. 模块化拼装：
   - 从起始点开始，沿基准线方向逐块展开铺装。
   - 利用地板侧边的专用锁扣系统，将相邻地板的公母扣槽精确对齐，使用橡胶锤适度敲击使其严密扣合。注意施力均匀，避免损坏锁扣。
   - 逐行铺设，确保每块地板与相邻地板在水平方向和垂直方向上均紧密连接，无明显缝隙或高低差。每铺设几行后需检查整体平整度与方正度。
3. 异形区域处理： 遇到场地边界、立柱、固定设施等非规则区域，需测量尺寸后对地板进行精准切割。切割需使用专业工具（如曲线锯、切割机），保证切口平直、尺寸精确，切割后边缘需打磨光滑。切割后的地板仍需牢固扣合在主体地板上。

四、 边界与收口处理

1. 场地边线处理：
   - 固定边界： 场地边缘处铺设至围墙或固定结构时，需严格按照厂家规范预留足够的伸缩缝（通常为指宽）。伸缩缝内填充专用弹性材料（如泡沫条），表面采用中性硅酮密封胶进行平整密封处理。
   - 自由边界： 若场地边缘无固定结构，需安装专用的场地边界压条或封边条，将地板边缘固定并覆盖，确保边缘整齐美观、稳固。
2. 功能线处理： 篮球场标线（如中线、三分线、禁区线等）如采用与主体地板不同颜色的模块直接铺装，在拼装时需严格按照图纸位置精准对位。后续如需喷绘标线，则需在整体铺装完成后进行。
3. 设施收口： 围绕场地内的立柱、排水口等设施，需预先测量定位，精确切割地板并紧密套入，周边缝隙同样使用专用弹性密封材料进行收口密封。

五、 全面检查与清理

1. 整体检查： 铺装完成后，进行全面细致的检查：
   - 检查所有地板模块连接是否紧密、平整，有无翘曲、松动或明显缝隙。
   - 确认场地整体平整度符合要求。
   - 验证各功能线（若为预铺模块）位置是否精确。
   - 检查所有边界、收口处是否处理妥当，伸缩缝预留及密封是否规范。
2. 场地清洁： 清除施工过程中遗留的所有碎屑、灰尘和杂物。使用吸尘器或专用清洁工具进行彻底清洁，确保场地整洁。

总结 篮球场悬浮地板的专业施工流程严格遵循从基础处理、精准定位、模块化拼装到细致收口及较终检验的步骤，重点在于确保基础条件达标、定位精确、拼装严密、收口规范及较终场地性能符合使用标准。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。