# 优正体育

专业的篮球场悬浮地板厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 幼儿园悬浮地垫规格型号

幼儿园悬浮地垫重点规格型号解析

在幼儿园活动空间建设中，悬浮地垫是提升安全性与舒适度的关键地面材料。其规格型号的选择直接关系到实际应用效果。以下就主要规格参数作专业说明：

一、 基础尺寸规格清晰界定

- 模块化标准尺寸：
  - 正方形：常见规格为50cm x 50cm、60cm x 60cm。此类尺寸组合灵活，铺装效率高，便于局部维护更换，是幼儿园大面积铺设的主流选择。
  - 功能性尺寸：包含条形（如25cm x 100cm等）及特殊形状（如小半圆、连接件等），主要用于区域边界划分、造型拼接或设备基座固定，丰富场地设计可能。
- 卷材规格：
  - 幅宽通常为1.25米或1.5米，长度可按场地需求定制（常见20米/卷或25米/卷）。卷材铺装整体性强，接缝少，适合对地面平整度要求高的跑道或大型开放区域。

二、 厚度设计对应防护等级

- 常规厚度： 15mm、20mm是较广泛应用的选择，适用于日常室内外活动区域，提供有效的跌倒缓冲保护。
- 加厚型号： 25mm、30mm或更厚产品，显著增加冲击吸收能力，适用于滑梯底部、攀爬架周边等高跌落风险区域，为幼儿提供更高等级的安全保障。

三、 材质与物理性能关键指标

- 基础材质： 主要采用高密度、环保型聚乙烯（PE）材料，确保产品具备优异的物理性能和环境适应性。
- 密度与回弹性： 密度通常在0.12g/cm³ - 0.16g/cm³范围（视具体型号而定），直接影响地垫的支撑力和回弹性。良好的回弹（如回弹率≥45%）能有效吸收冲击，减少运动损伤风险。
- 耐用性参数： 考量压缩永久变形率（国标要求≤15%）等指标，确保地垫在长期承压后能较好恢复原状，维持保护性能和使用寿命。

四、 表面纹理与防滑特性

- 纹理设计： 表面普遍设计有雨点纹、水波纹、网格纹等凸起纹理。专业设计的关键在于摩擦系数适宜（通常在0.7 - 0.9范围内），既能有效防滑防绊倒，又不会因过度摩擦影响幼儿活动顺畅度或造成擦伤。
- 排水性能： 底部开孔与表面纹理共同作用，确保户外使用时雨水快速排出，避免积水。

五、 连接系统与安装稳固性

- 锁扣结构： 模块化地垫边缘配备公母隼扣结构，实现稳固拼装，有效防止地垫移位、翘边，保障地面平整安全。
- 边缘处理： 部分型号提供斜坡边或专用收边条，实现地垫区域与硬质地面的平滑过渡，消除高低差带来的安全隐患。

六、 色彩与环保性能

- 色彩方案： 提供多种标准色及定制配色可能，满足幼儿园环境创设中对色彩美学的需求。
- 环保标准： 原材料严格把控，确保符合国家相关环保标准，为儿童提供健康安全的活动环境。

幼儿园悬浮地垫的规格型号选择需综合考量使用区域功能、防护等级需求、场地条件及环境设计目标。了解重点规格参数（尺寸、厚度、材质物性、纹理防滑、锁扣系统、环保性）是科学选型的基础，确保为幼儿打造真正安全、舒适、美观的活动空间。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。