# 优正体育

专业的篮球场悬浮地板厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 篮球场悬浮地板参数规范

篮球场悬浮地板参数规范

篮球场悬浮地板的性能表现及使用寿命高度依赖其重点参数是否符合专业规范。以下为关键参数的技术性要求：

一、 材料特性

- 基础树脂： 必须采用高纯度、高强度聚丙烯共聚物（PP）。
- 配方改性： 配方需包含抗紫外线（UV）稳定剂、抗氧化剂及增强韧性的改性成分，确保材料在户外环境中长期保持物理性能稳定。
- 材料测试： 原材料及成品需通过相关国家标准（如GB/T）对材料密度、熔融指数、拉伸强度、断裂伸长率等重要物性指标的检测。

二、 结构参数

- 支撑系统：
  - 支撑柱（脚）高度：常见规格为11mm、13mm、15mm等，需提供足够的冲击吸收空间。
  - 支撑系统设计：支撑柱（脚）的形状、密度及排列方式，直接影响地板整体刚性、垂直变形及能量返还效率。需提供明确的设计图纸和结构参数说明。
  - 单体尺寸：标准单元尺寸（如304.8mm x 304.8mm）需精确，保证拼装平整度与稳定性。
- 表面纹理：
  - 需具备专业设计的运动纹理，提供稳定可靠的摩擦系数。表面应纹理清晰、均匀，无毛刺。
- 排水结构： 板面设计需包含有效排水通道（如密集格栅、隐藏式排水孔），确保雨水快速排除，表面不积水。
- 连接系统：
  - 锁扣结构设计需牢固可靠，确保相邻地板单元紧密啮合，有效抵抗水平位移，保持场地整体稳定性。锁扣的尺寸公差、强度需符合设计要求。

三、 运动性能参数

- 冲击吸收（Force Reduction）： 依据DIN 18032-2或EN 14808标准进行测试，其值应在30% - 45%范围内（具体值需根据场地级别要求选定），有效保护运动员关节。
- 垂直变形（Vertical Deformation）： 依据DIN 18032-2或EN 14809标准进行测试，其值应在2.0mm - 5.0mm范围内（根据场地级别要求选定），提供必要的缓冲同时保证力量传递效率。
- 球反弹率（Ball Rebound）： 依据DIN 18032-2标准测试，其值≥90%，确保篮球运动特性符合要求。
- 抗滑性能（Slip Resistance）： 表面摩擦系数需在适宜范围内（通常干态下≥0.8），避免运动员滑倒或过度摩擦损伤。

四、 物理性能参数

- 尺寸稳定性： 在温度变化（如-20°C至+60°C）及不同湿度环境下，产品尺寸变化率需控制在极低范围（如≤0.3%），保证场地平整。
- 耐候性： 需具备优异抗紫外线和抗老化能力。通过加速老化试验（如氙灯老化测试），其色差变化（ΔE）、强度保留率等指标需符合要求。
- 耐磨性： 表面层需具备良好耐磨性能（如测试标准GB/T 17657中Taber磨耗值指标）。
- 抗压强度： 单体或组合结构在承受较大集中负荷时（如运动器械），应无明显或不可恢复的形变。

总结 篮球场悬浮地板的专业性能取决于其材料科学、结构设计及制造精度，重点规范涵盖材料物性、结构参数（支撑系统、纹理、排水、连接）、运动性能（冲击吸收、变形、反弹、防滑）及物理性能（尺寸稳定、耐候耐磨抗压）等严谨的可量化指标，确保为运动提供安全、可靠、高性能的基础保障。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。