# 优正体育

专业的篮球场悬浮地板厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 篮球场悬浮地板施工工艺

悬浮式拼装篮球场地板施工工艺详解

篮球场悬浮地板的专业施工是确保其性能表现与使用寿命的关键步骤。遵循规范化的工艺步骤至关重要，整个流程通常包含以下重点步骤：

1. 基层勘察与处理：

   - 场地勘察：施工前需仔细勘察基础状况，重点关注平整度（使用靠尺、水平仪检测）、坚实度（无沉降、裂缝）、排水坡度和整体清洁度。理想的基础应为平整、干燥、坚实、洁净的混凝土或沥青地面。
   - 基层清理：彻底清除地面上的尘土、砂砾、油污、苔藓、杂草、旧涂层残留物等所有可能影响悬浮地板铺设平整度与结合效果的杂质。必要时进行高压冲洗或机械打磨，并确保基层完全干燥。
   - 平整度处理：若局部区域存在明显凹陷或凸起，需使用符合要求的找平材料（如水泥自流平砂浆）进行填补或打磨整平，确保整体平整度达到设计要求（通常要求2米直尺范围内高低差≤3mm）。
   - 排水检查：确认场地排水系统通畅，无积水隐患。

2. 测量定位与基准线设定：

   - 依据设计图纸，精确测量场地尺寸，确定球场中线、底线、边线等重点基准点。
   - 使用专业测量仪器（如经纬仪、激光水平仪）和墨线盒弹出清晰的场地基准线、起始铺设线以及主要功能区域线（如三秒区、三分线起始点）。这些基准线是保证地板铺设方向正确、接缝整齐、图案对称的基础。

3. 地板铺装：

   - 起始点确定：通常选择场地长边一侧的中点或一角作为铺设起点，确保与基准线对齐。
   - 模块拼装：将真好块悬浮地板模块按设计方向（注意锁扣方向）精确放置在起始点。随后，沿确定的方向，通过相邻模块边缘的锁扣（公母榫槽）进行紧密咬合连接。拼装时需保证模块四周锁扣完全扣合到位，通常可使用橡胶锤辅助轻敲锁扣区域确保扣紧，避免蛮力敲击面板。
   - 错缝铺设：按设计要求，通常采用类似砌砖的错缝方式（如1/2或1/3错位）进行铺设，以增强整体结构稳定性和分散荷载。
   - 接缝控制：铺设过程中需持续关注板块间的缝隙宽度，确保均匀、紧密。同时使用靠尺等工具检查铺设平面的水平度与平整度，及时发现并调整。
   - 边缘处理：当铺设至场地边界或遇到固定设施（如立柱）时，根据实际情况精确测量所需尺寸，使用专业切割工具（曲线锯、圆锯等）进行裁切。切割后需确保边缘整齐、无毛刺，并与相邻地块或设施保持合理间隙（通常为伸缩缝）。裁切边缘建议使用同质包边条（如有配套）进行修饰和保护。

4. 场地划线：

   - 清洁表面：划线前，确保地板表面无灰尘、油渍或水分。
   - 精确定位：严格依据篮球规则和设计图纸，使用测量工具重新复核并精准定位所有线条位置（边线、中线、罚球线、三分线、限制区等）。
   - 划线施工：通常采用热熔划线或专业运动聚氨酯涂料划线。需使用模板或划线机保证线条宽度（标准为5cm）、弧度符合标准要求，线条边缘清晰、平直、流畅。施工环境需满足材料干燥要求（温度、湿度）。
   - 固化保护：划线完成后，需给予充分时间让涂料完全固化。在固化期间及之后一段时间内（根据材料说明），应避免踩踏、水浸或进行剧烈活动。

5. 较终检查与清理：

   - 全面检查：施工完成后，对全场进行系统检查。
     - 平整度： 使用靠尺检测全场平整度是否达标。
     - 接缝： 检查所有板块接缝是否紧密、均匀、无翘曲。
     - 锁扣： 确认所有锁扣是否完全扣合到位。
     - 边界及裁切： 检查场地边缘与裁切部位是否处理得当，间隙是否合适、整洁，包边是否牢固。
     - 线条： 复核所有线条位置、宽度、颜色、清晰度是否符合标准。
     - 外观： 检查表面有无明显划伤、污渍或色差。
   - 场地清洁：彻底清理施工过程中产生的所有碎屑、废料、灰尘等，确保场地洁净。

篮球场悬浮地板的专业施工是一个系统化、精细化的工程，涵盖从基层处理的严谨性、精准放线定位、规范化的模块锁扣拼装与接缝控制、专业的定制切割与边界处理，到符合竞赛标准的精确划线等重点步骤。每一阶段的规范操作直接决定了较终场地的平整度、稳定性、运动性能表现及使用效果。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。