# 优正体育

专业的篮球场悬浮地板厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 悬浮式拼装地板套什么定额

悬浮式拼装地板工程定额应用分析

在体育设施工程及部分户外活动场地建设中，具备模块化、快装快拆及良好运动性能的悬浮式拼装地板应用日益广泛。其在工程预算编制中的定额套取，需结合产品特性、施工工艺及定额规定进行精确分析。

结构特性与归类分析： 悬浮式拼装地板系统通常由改性聚丙烯（PP）等材质单体模块构成，通过锁扣连接形成整体铺面，无需与基础地面粘接，依靠自重和相互咬合形成稳定结构。下设架空支柱或格栅系统，提供弹性支撑与排水空间。其重点功能是为使用者提供运动所需的冲击吸收、垂直变形与能量返还性能。根据工程定额体系分类原则，此类功能及结构特性明确指向运动场地设施工程类别下的相关定额。

定额套用重点要点：

1. 主体定额套取： 应优先在“运动场地设施工程”章节中查找适用于预制块材弹性地面面层或专业运动弹性地面的定额子目。其计价重点在于材料（成品拼装地板模块）及铺装人工。
2. 材料组价关键： 定额中材料价格通常为未计价材料（或主材费），需依据设计选定的具体悬浮式拼装地板型号（涉及厚度、结构、材质、承载等级、单位面积重量）、品牌信息及当期市场价格进行独立组价。需注意区分不同系统（如单层、多层、带龙骨等）的材料成本区别。
3. 安装工艺考量： 定额套用须匹配实际施工工艺。悬浮式拼装的典型工序包括：场地基础检查与找平、放线定位、模块按序拼装锁扣连接、边缘切割收口处理（使用专用辅材及工具）、成品清洁。定额人工消耗量基于此标准化流程制定。如涉及大面积复杂图案，人工消耗可按规定适度调整。
4. 基础处理与辅材： 场地基层的处理（如混凝土硬化、沥青找平、碎石压实等）通常不包含在悬浮式拼装地板安装定额内，需单独套用土建或园建相应基层定额。安装中使用的少量连接件、收边条、专用胶（若局部使用）等辅材成本，应核实是否包含在主定额子目或需单独计列。
5. 与其他地面定额的区分： 需明确区分其与传统塑胶面层（如塑胶跑道、球场需现场摊铺）、木地板（实铺或龙骨铺法）、刚性铺装（石材、砖）在材料属性、施工方法和功能用途上的显著区别，避免定额错套。

总结

悬浮式拼装地板工程应依据其预制弹性运动地面的功能定位和模块化拼装工艺特点，在工程预算中优先套用运动场地设施工程内相关弹性地面面层定额，重点在于精确组价成品地板模块主材费，并确保所选定额子目与其标准化安装流程相匹配。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。