# 优正体育

专业的篮球场悬浮地板厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 悬浮式拼装地板施工流程

悬浮式拼装地板施工流程

悬浮式拼装地板系统因其安装便捷、适应性强、性能稳定等特点，广泛应用于各类运动场地。规范的施工是确保其较终使用效果与耐久性的关键。以下为专业施工流程简述：

1. 基层检查与处理：

- 确认条件： 施工面需坚实、平整（平整度要求通常为3m直尺范围内高低差≤5mm）、干燥、无油污、无松散颗粒或尖锐凸起物。常见合格基层为符合要求的水泥混凝土基础或沥青基础。
- 清洁处理： 彻底清扫地面，确保无灰尘、砂砾等杂物。必要时使用高压水枪冲洗并充分晾干。
- 排水坡度： 检查基础排水坡度是否符合设计要求（通常建议≥0.5%），确保场区无积水隐患。

2. 场地测量与放线：

- 基准定位： 根据设计图纸，使用经校准的测量仪器（如全站仪、经纬仪、钢卷尺），精精确定场地中心点及主轴线。
- 基准点与边界线： 由中心点或主轴线向四周引测，确定关键基准点（如场地四角点）并清晰标记。拉线或弹墨线标出场地边界线。
- 垂直定位线： 在场地内弹出相互垂直的定位线（通常以场地中心线为基准），作为铺装起始和方向的依据。

3. 地板铺装：

- 起始点确定： 通常选择从场地中心点或某一角点开始铺装。将首块地板精确放置在起始点，确保与定位线对齐。
- 锁扣连接： 后续地板通过其四周设计的公母榫槽（锁扣）与相邻地板进行嵌合连接。操作时，将待铺装地板的母槽对准已铺装地板的公榫，使用橡皮锤沿地板边缘轻轻均匀敲击（或在斜面处施加压力），直至锁扣完全啮合到位，无松动、翘边现象。确保敲击点落在锁扣结构上，避免直接敲击地板表面。
- 铺装方向： 按设计图纸要求或产品说明（考虑纹理、受力、视觉效果）统一方向铺装，保持整体一致性。
- 错缝排列： 同一行相邻地板短边接缝应错开（通常遵循“工”字形铺法），增强整体稳定性和美观度。
- 水平调整： 铺装过程中，随时使用靠尺或水平仪检查已铺装区域的平整度。发现轻微高低差，可尝试微调相邻地板的锁扣啮合深度或检查基层平整度。
- 连续铺装： 采用逐行、连续推进的方式进行铺装。

4. 边界处理与收口：

- 测量裁切： 当铺装接近场地边界、固定设施（如立柱）或遇到不规则区域时，需精确测量所需地板的尺寸。
- 精准裁切： 使用专用切割工具（如高精度曲线锯、专用切割机）沿标记线进行切割。裁切边缘应力求平滑、整齐。
- 安装与收边： 将切割好的边界地板或收口配件（如有）精确安装到位，确保与场地边界或其他材质（如沟盖板、墙体）的衔接紧密、平顺、美观。边界地板需与主体地板锁扣牢固连接。

5. 细节与检查：

- 伸缩缝预留： 严格遵循设计要求（或依据产品规范及环境温度变化），在场地四周及长度、宽度超过一定规格时，预留必要的伸缩缝隙（通常≥8mm/每6米长度），防止热胀冷缩引起地板起拱。此缝隙可使用专用弹性填缝材料处理。
- 场地清理： 铺装完成后，彻底清扫场地，清除所有施工残留物、碎屑。
- 全面检查：
  - 锁扣连接： 全场逐一检查锁扣咬合是否紧密无松动、无脱扣现象。用橡皮锤轻敲复查。
  - 平整度： 使用3m及以上长度靠尺在全场多点检测平整度，确保符合规范（如≤5mm/3m）。
  - 接缝与外观： 检查接缝是否均匀、紧密、横平竖直；地板表面有无划伤、污染、明显色差或安装瑕疵。
  - 边界收口： 检查边界、收口处是否牢固、紧密、平直美观。

6. 较终清理与交验：

- 完成所有检查与修正后，进行较终清洁（推荐使用软毛扫或吸尘器）。
- 准备相关过程记录（如基层验收记录、隐蔽工程记录、自检报告等），配合进行工程验收。

总结 规范的悬浮式拼装地板施工流程贯穿于基层处理的严谨性、放线的精确性、锁扣咬合的可靠性、边界处理的细致度以及全面质量检查的闭环管理中。每一步骤都直接影响着地板的较终使用性能和寿命。精确的测量放线、标准的锁扣安装工艺、预留合理的伸缩空间以及对细节的严格把控，是确保悬浮式拼装地板系统发挥较佳性能的重点要素。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。