# 优正体育

专业的篮球场悬浮地板厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 篮球场悬浮地板施工

篮球场悬浮地板施工要点解析

篮球场悬浮地板因其卓越的运动性能、安装高效及后期维护便捷性等优势，逐渐成为高标准篮球场地面的优选方案。其施工质量直接影响场地较终的运动表现与使用寿命，因此必须遵循严谨的施工流程与技术规范。

一、 施工前准备工作

- 基础要求： 施工面应为坚实、平整的混凝土基础（推荐强度≥C20，平整度3米直尺测量误差≤3mm），无空鼓、起砂、油污及明显裂缝。确保基础充分干燥（含水率≤5%），并预留适当坡度（通常≥0.5%）以利排水。
- 材料确认： 现场核对悬浮地板规格型号、数量、颜色是否符合设计要求，检查地板块是否有明显变形、色差过大或边缘损伤。运输搬运需轻拿轻放。
- 环境条件： 施工环境温度宜保持在10℃-35℃，空气相对湿度不高于75%，避免雨雪、大风天气作业。
- 工具准备： 除常规工具外，需准备专用橡胶锤、美工刀/曲线锯（用于切割）、水平仪、卷尺、尼龙拉紧带、清洁工具等。

二、 重点施工流程

1. 基准定位： 依据场地设计图纸（如场地线位置），精确测量并确定安装起始点（通常为中心点或某关键边界），弹设基准墨线作为铺装基准。
2. 铺设方向： 地板铺装方向应与基准线平行或垂直，确保整体图案规整、接缝顺直。块间卡扣需完全咬合到位。
3. 有序铺装： 从基准点开始，沿确定方向逐行铺设地板。使用专用橡胶锤轻敲地板块侧面及卡扣结合处，确保接缝紧密、无缝隙或高低差。铺设过程中同步检查平整度和接缝质量。
4. 固定与边界处理：
   - 场地内部地板依靠自重及相互锁扣自成稳定系统，一般无需额外固定。
   - 场地边界（紧贴建筑墙体或固定设施处）需预留≥10mm的伸缩缝。伸缩缝处通常使用专用柔性收边条或踢脚线进行美观收口与固定，确保地板拥有热胀冷缩空间。
5. 切割拼合： 遇场地边缘、立柱、沟槽等不规则区域，需对地板块进行精确测量与切割。切割需保证边缘平整无毛刺，完成后将切割块稳妥嵌入到位。
6. 排水处理： 若场地设计有排水沟或地漏，地板需仔细切割并精确对接排水设施边缘，确保地面排水顺畅无阻。
7. 场地线安装： 根据设计，使用预制的专业场地线模块（通常为颜色、材质一致的地板模块）进行精准嵌入安装，确保线条平直、宽度符合标准、与周围地板无缝衔接。

三、 施工后验收及清洁

1. 全面检查： 施工完毕需彻底检查：
   - 平整性： 用2米靠尺及塞尺全场检测，较大空隙≤3mm。
   - 接缝： 所有接缝紧密均匀，无明显高低差（≤0.5mm）、离缝或翘曲。
   - 场地线： 位置精准、线条顺直、宽度一致、牢固无松动。
   - 外观： 整体色泽均匀，表面洁净无划痕、污渍、鼓包等瑕疵。边界收口平直美观。
2. 场地清洁： 使用软毛扫帚或吸尘器彻底清除安装产生的碎屑与灰尘。对于表面轻微污渍，可用中性清洁剂配合干净拖布或软刷清除，严禁使用强酸强碱或腐蚀性溶剂。

篮球场悬浮地板的成功应用，关键在于精准的基础处理、规范的施工流程以及严谨的质量控制。每一步骤都需专业细致的操作，方能确保较终建成的地面具备优异的运动性能、安全性与耐久性，满足高水平篮球运动的需求。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。