# 优正体育

专业的塑胶跑道厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 塑胶跑道材料价格表

塑胶跑道材料价格参考分析

塑胶跑道材料的价格构成受到多种因素的共同作用，了解其主要组成部分和市场动态，有助于采购方进行更合理的预算规划与选型。以下是影响价格的重点要素及一般成本区间（请注意：以下价格为市场材料成本范围，非较终工程报价，实际价格需以具体项目询价为准）：

1. 重点原材料成本

- EPDM颗粒： 高品质的三元乙丙橡胶颗粒是彩色面层的主要材料。它的价格主要取决于橡胶含量（新胶比例）、粒径规格（通常1-3mm为主）、色彩稳定性及耐候性等级。市场价格通常在每公斤 XX - XX 元人民币区间浮动。
- 聚氨酯胶粘剂（PU）： 用于粘结颗粒或构成弹性层、面漆。它的价格与采用的聚醚多元醇类型、MDI纯度、配方（是否含溶剂）、弹性性能、耐黄变等级密切相关。成本范围大致在每公斤 XX - XX 元人民币。
- 底层弹性材料： 常见的有回收橡胶颗粒与单组分/双组分PU混合而成的黑颗粒弹性层，或使用纯PU发泡的预制弹性垫层。前者成本相对较低，约每平方米 XX - XX 元人民币（材料成本）；后者性能优，价格显著更高。
- 预制型卷材： 高品质成品卷材集面层耐磨层与底层弹性体于一体，生产标准高，材料成本通常在每平方米 XX - XX 元人民币左右。

2. 生产工艺与结构复杂程度

- 混合型跑道： 含现场摊铺的PU弹性底层及EPDM颗粒面层，结构较复杂，材料成本相应较高。
- 复合型跑道： 在PU弹性层（或垫层）上铺设预制EPDM橡胶层，材料成本介于混合型与透气型之间。
- 透气型跑道： 结构相对简单（粘结层+EPDM颗粒层），材料成本通常较具经济性。
- 全塑型跑道： 主要依赖高性能PU材料现场施工铺设弹性层和面层，材料成本较高。

3. 性能等级与技术指标

- 达到或超越国家标准（GB/T 14833-2020）是基础要求。若项目对冲击吸收、垂直变形、抗滑值、耐老化性（抗UV）、环保性（有害物质限量）等关键指标有更高要求，通常需要采用更优质的原材料和配方，材料成本随之上升。

4. 地域与供应链因素

- 原材料产地、物流运输成本、区域市场竞争状况以及特定时期的化工原料市场价格起伏（如MDI、聚醚等基础化工品行情），都会对较终的材料采购价格产生显著影响。

综上所述，塑胶跑道材料的实际价格是原材料类型与等级、跑道结构设计、性能要求标准以及市场供需环境等多重因素综合作用的结果。

## 相关链接

##### 塑胶跑道

优正体育 - 专业塑胶跑道厂家 价格透明实惠

##### 塑胶跑道厂家

优正体育 – 专业塑胶跑道施工厂家 一站式工程服务

##### 塑胶跑道施工

优正体育 – 专业塑胶跑道材料生产与施工一体化服务商