# 优正体育

专业的塑胶跑道厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 塑胶跑道材料检测项目

塑胶跑道作为现代运动场地的重要基础，其材料品质直接关系到运动表现、使用安全及环境健康。因此，对组成塑胶跑道的各类原材料及较终成品进行科学、系统、严谨的检测，是保障其质量可靠性的重点步骤。检测工作贯穿于原材料筛选、生产过程控制及成品验收的全过程。

塑胶跑道材料体系复杂，主要包含以下几类组分：

1. 面层材料： 通常为聚氨酯（PU）、三元乙丙橡胶（EPDM）颗粒、热塑性弹性体（TPE）颗粒等，提供弹性、摩擦力和色彩。
2. 底层材料： 如橡胶颗粒与聚氨酯胶粘剂的混合物，构成弹性基础层。
3. 胶粘剂： 多为聚氨酯类胶水，用于粘合颗粒或层与层之间。
4. 填充料： 如碳酸钙、滑石粉等，用于调节成本与物理性能。
5. 颜料： 提供色彩。
6. 助剂： 如分散剂、稳定剂、催化剂、扩链剂等，用于改善加工性能和较终产品特性。

为了全面评估塑胶跑道材料的性能，检测项目主要分为物理性能检测和化学性能（环保安全性）检测两大类：

一、 物理性能检测（确保使用功能与运动安全）

- 厚度： 测量成品各层厚度是否符合设计要求及标准规范（如GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》），是保障弹性达标的基础。
- 冲击吸收： 模拟人体运动时对地面的冲击，测试跑道面层吸收冲击能量的能力。该指标对减少运动损伤至关重要。通常使用冲击衰减测试仪。
- 垂直变形： 测试在冲击载荷下，跑道表面的凹陷深度。过大的变形影响运动表现，过小的变形则可能增加关节负担。与冲击吸收共同反映弹性特性。
- 抗滑值（摩擦系数）： 测量运动员的鞋底与跑道表面之间的摩擦力。适宜的抗滑值既保证运动中的抓地力，防止打滑摔倒，又避免因摩擦力过大而导致的运动损伤。通常使用英国摆锤仪或摩擦系数测定仪。
- 拉伸强度与拉断伸长率： 测试材料在拉力作用下抵抗破坏（拉断）的能力（强度）及断裂时的伸长程度（延展性）。反映材料的韧性和耐用性。对底层、胶粘剂尤其重要。
- 阻燃性： 测试材料抵抗火焰蔓延的能力。在特定应用场景（如室内、靠近建筑）是重要安全指标，通常依据相关标准（如GB/T 14768）进行水平燃烧或垂直燃烧测试。
- 硬度（邵氏硬度）： 表征材料抵抗压入变形的能力，影响脚感及球类反弹性能。

二、 化学性能检测（确保环保与健康安全）

这是当前塑胶跑道质量控制的重中之重，旨在严格控制有害物质含量：

- 挥发性有机化合物（VOCs）总量： VOCs在常温下易挥发，是造成塑胶跑道“异味”的主要来源之一，部分具有刺激性，长期接触可能对呼吸道、神经系统等产生不良影响。检测需在特定温度、时间下收集并分析样品释放出的所有VOCs总量。
- 甲醛释放量： 甲醛是强致癌物和强刺激物。检测其从材料中释放出来的量是否超标。
- 苯、甲苯、二甲苯和乙苯总和： 苯系物具有毒性，苯是明确致癌物。严格控制其在原材料及成品中的残留量。
- 可溶性重金属含量： 主要检测铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）、铬（Cr）、钡（Ba）、砷（As）、硒（Se）、锑（Sb）等元素在材料中可溶出（模拟人体接触可能吸收）的量。重金属具有累积性毒性，尤其对儿童危害更大。
- 邻苯二甲酸酯类增塑剂（塑化剂）含量： 此类物质（如DBP, BBP, DEHP, DIBP等）被广泛限制，具有类雌激素作用，可能干扰内分泌系统，尤其关注其总和及特定限制物质的含量。
- 多环芳烃（PAHs）含量： 部分PAHs具有强致癌性，主要存在于含碳黑或某些回收材料的橡胶制品中。
- 短链氯化石蜡（SCCPs）含量： 具有环境持久性、生物累积性和毒性。
- 异氰酸酯（如TDI、MDI）残留量： 聚氨酯胶粘剂生产中可能残留的单体，具有强烈的刺激性和潜在的呼吸道致敏性。需要严格控制其在胶粘剂及固化后成品中的残留。
- 气味等级评价： 通过专业人员嗅辨，对成品跑道的气味进行等级评定，作为环保性能的辅助参考指标（一般要求≤3级）。

检测依据与流程

检测必须严格依据现行有效的国家标准（如强制性国家标准GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》）、行业标准（如新国标配套的检测方法标准GB/T 14833-2020《合成材料运动场地面层》等）以及相关产品规范进行。检测流程通常包括：

1. 代表性取样： 按标准规定的位置、数量和尺寸要求在现场或实验室取样。
2. 状态调节： 样品在规定的温湿度环境下放置一定时间，达到稳定状态。
3. 实验室检测： 在具备资质的专业实验室，由合格人员使用经计量校准的设备，按照标准方法进行各项物理、化学性能测试。
4. 数据处理与报告： 精确记录原始数据，进行计算、分析，对照标准判定是否合格，出具具有法律效力的检测报告。

总结

塑胶跑道材料的检测是一个涉及多维度、多指标的复杂系统工程。通过科学规范的物理性能检测，可以保障跑道的运动功能性和使用耐久性；而全面严格的化学安全性能检测，则是守护使用者（特别是青少年）健康与环境安全的基石。所有检测活动都必须以国家强制性和推荐性标准为根本依据，在专业、严谨、客观的实验环境下进行，为塑胶跑道产品的质量安全提供坚实可靠的技术支撑。

## 相关链接

##### 塑胶跑道

优正体育 - 专业塑胶跑道厂家 价格透明实惠

##### 塑胶跑道厂家

优正体育 – 专业塑胶跑道施工厂家 一站式工程服务

##### 塑胶跑道施工

优正体育 – 专业塑胶跑道材料生产与施工一体化服务商