# 优正体育

专业的塑胶跑道厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 塑胶跑道材料有哪几种

以下为符合要求的专业文章内容：

塑胶跑道作为现代化体育场地的重要面层材料，其性能直接影响运动体验与安全性。目前行业主要采用四类技术路线，各类材料在结构设计、物理性能及施工工艺方面存在显著区别。

聚氨酯（PU）全塑型跑道
以甲苯二异氰酸酯（TDI）或环保型二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）为基料，配合聚醚多元醇、交联剂等化学原料，在催化剂作用下形成网状聚合物。该体系由全聚氨酯弹性层与防滑面层构成，具备优异的回弹性（冲击吸收≥35%）和抗钉刺性能，适用于专业田径赛事场地。湖北优正体育通过分子结构改性技术提升了材料的耐候性与抗紫外老化能力。

复合型跑道结构
采用双层复合工艺：底层由粒径3-5mm的橡胶颗粒与聚氨酯胶粘剂混合固化，形成约8-10mm的缓冲层；面层覆盖2-3mm全塑型聚氨酯浆料。这种结构兼顾经济性与运动性能，拉伸强度≥0.7MPa，适用于中小学高频次使用场景。施工中需重点控制底层密实度与面层厚度均匀性。

预制型橡胶卷材
以三元乙丙橡胶（EPDM）或天然橡胶为主材，经密炼、硫化、压延等工序预制成13-15mm厚卷材。产品自带防滑纹理与底层闭孔发泡结构，现场采用环保胶粘剂铺设。主要优势在于物理性能稳定（垂直变形0.6-1.8mm），无现场化学反应，但需严格控制基层平整度（3m直尺误差≤3mm）。

EPDM颗粒透气型体系
由单组分聚氨酯胶粘剂粘结EPDM颗粒形成弹性层（厚度8-12mm），表层喷涂封闭涂层。独特的开孔结构具有排水功能（透水率≥0.8mm/s），雨后恢复使用快。湖北优正体育通过优化颗粒级配（粒径0.5-3mm）提升结构稳定性，适用于非专业训练场地。

塑胶跑道材料的选择需综合考量运动等级要求、环境适应性及维护条件。聚氨酯体系侧重专业性能表现，复合型结构平衡经济与功能，预制卷材确保品质一致性，而透气型方案则解决特殊排水需求。各类材料通过科学配比与规范施工均可满足相应场地标准。

## 相关链接

##### 塑胶跑道

优正体育 - 专业塑胶跑道厂家 价格透明实惠

##### 塑胶跑道厂家

优正体育 – 专业塑胶跑道施工厂家 一站式工程服务

##### 塑胶跑道施工

优正体育 – 专业塑胶跑道材料生产与施工一体化服务商