# 优正体育

专业的塑胶跑道厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 塑胶跑道材料配比

塑胶跑道材料配比的技术探讨

塑胶跑道较终呈现的性能表现——包括弹性、硬度、摩擦系数、耐用性、环保性及整体稳定性——与其原材料选择及精确的配比设计息息相关。不同类型塑胶跑道（如混合型、透气型、全塑型、预制型等）在材料构成上存在显著区别，本文将聚焦于常见的现场浇注型聚氨酯跑道（如混合型、透气型面层）关键材料的配比原则。

一、 面层弹性体材料配比 (以聚氨酯体系为主)

现场浇注型跑道面层的重点粘弹性材料通常由多组分聚氨酯预聚体、色浆（含多元醇、填料、颜料、助剂等）、催化剂等混合反应固化而成。

1. 预聚体（A组分）： 这是含有过量异氰酸酯基团（-NCO）的聚醚型预聚物，是反应的基础。其用量通常占弹性体混合料总质量的 30%-40%。其NCO含量（一般在5%-10%范围）、分子量和官能度是决定较终材料交联密度和物理性能的关键。
2. 色浆/混合料（B组分）： 这是一个复杂体系，主要包含：
   - 聚醚多元醇： 作为主要的活性氢提供者（含-OH基团），与A组分的-NCO反应形成聚氨酯弹性网络。多元醇的分子量、类型（如聚醚三醇、二醇）和羟值直接影响弹性、强度和固化速度。在色浆中的相对比例通常在 15%-25%。
   - 无机填料： 如碳酸钙（重钙）、滑石粉等。主要作用是降低成本、调节体系粘度、提高硬度、增加耐磨性及尺寸稳定性。填充量需严格控制，过高会显著降低弹性、拉伸强度和抗撕裂性，增加开裂风险。在色浆中的占比通常在 40%-60%，需根据产品性能要求和填料细度、吸油值优化。色浆整体（含填料、多元醇等）占弹性体混合料总质量的 40%-50%。
   - 颜料： 提供色彩并需满足耐候、耐晒要求。
   - 助剂： 包括分散剂（确保填料均匀分散）、流平剂（改善施工性）、消泡剂（减少气泡）、紫外线吸收剂/光稳定剂（提高耐候性）、阻燃剂等。用量虽少（通常各在0.1%-2%），但对工艺和耐久性影响显著。
3. 催化剂： 通常为有机金属化合物（如有机锡、有机铋）或胺类化合物。其作用是精确调控A、B组分之间的反应速度（凝胶时间和固化时间），这对现场施工的可操作时间和较终成膜质量至关重要。催化剂用量通常在混合料总量的 0.5%-1.5% 之间，需根据环境温湿度精确调整。温度越高，通常用量越低。

二、 颗粒层材料配比 (以透气型跑道为例)

透气型跑道结构中含有由EPDM（三元乙丙橡胶）或PU颗粒与胶粘剂混合铺设而成的弹性颗粒层。

1. 弹性颗粒： 较常用的是彩色EPDM颗粒，要求颗粒规整、含胶量高、色泽均匀稳定、耐老化。颗粒粒径通常在 1-4mm 之间，根据层厚和弹性需求选择单一级配或混合级配。颗粒主要提供弹性、排水通道和耐磨面。颗粒在颗粒层混合料中的质量占比通常在 60%-75%。
2. 胶粘剂： 通常选用单组分湿气固化聚氨酯胶粘剂或双组分聚氨酯胶粘剂。其作用是将颗粒牢固粘结在一起形成整体弹性层。胶粘剂用量必须充足以保证颗粒间有足够的粘接点，用量不足会导致颗粒层松散、脱粒。胶粘剂在颗粒层混合料中的质量占比通常在 25%-40%。需根据颗粒形状、粒径、表面积和所需硬度/弹性进行微调。

三、 配比调整的关键考虑因素

- 性能目标： 对弹性、硬度、强度、回弹性、冲击吸收等具体性能要求是配比设计的首要依据。
- 原料特性： 不同厂家、批次的聚醚、预聚体、填料、助剂性能会有区别，配比需随之微调。
- 环境条件： 施工时的温度、湿度显著影响反应速度和体系粘度。高温高湿通常需减少催化剂用量，低温低湿则需增加。
- 施工工艺： 手工摊铺或机械喷涂对混合料的粘度、可操作时间（适用期）要求不同。
- 环保与安全要求： 所有原料（尤其溶剂、游离单体、重金属、多环芳烃等）需符合相关环保与安全标准。

塑胶跑道材料的配比设计是一门综合性的应用技术，其重点在于根据跑道类型、性能要求、施工环境及所选用原材料的具体特性，通过对聚氨酯预聚体、多元醇、填料、弹性颗粒、胶粘剂、催化剂及各类助剂的用量进行科学计算与反复验证，实现材料性能、工艺可行性和成本效益的较佳平衡。严谨的配比控制是确保跑道较终具备优异物理性能、耐久性和安全环保性的基础。

## 相关链接

##### 塑胶跑道

优正体育 - 专业塑胶跑道厂家 价格透明实惠

##### 塑胶跑道厂家

优正体育 – 专业塑胶跑道施工厂家 一站式工程服务

##### 塑胶跑道施工

优正体育 – 专业塑胶跑道材料生产与施工一体化服务商