# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 半预制型塑胶跑道卷材和预制型

## 半预制型与预制型塑胶跑道卷材的技术解析

在运动场地建设领域，塑胶跑道卷材因其施工相对便捷、性能优异而广泛应用。其中，半预制型与预制型是两种主流的卷材形式，它们在工艺、施工与性能上存在显著差异。

一、 核心工艺与结构的区分

- 预制型塑胶跑道卷材：

  - 工厂化深度加工： 原材料在工厂环境下经过精确配比、高温高压硫化（或类似固化工艺）等多道工序，预先制成完全固化的成品卷材。
  - 多层复合结构： 成品卷材通常具备明确的分层结构设计（如高耐磨面层、弹性缓冲层、支撑稳定层），各层在工厂内实现一体化融合，结构稳定均质。
  - 成品交付： 以成卷的固态产品形式运输至施工现场，现场施工的核心任务是铺设与粘接。

- 半预制型塑胶跑道卷材：

  - 工厂+现场结合： 工艺分为两部分。面层卷材在工厂预先成型（可能部分固化或具有特定纹理结构），底层则采用液态原料（如聚氨酯混合料）。
  - 现场复合结构： 施工时，首先在基础上摊铺液态底层材料并待其固化，随后将工厂预制的面层卷材粘贴于固化好的底层之上。
  - 分体式结构： 跑道终由现场固化的底层与工厂预制的面层卷材粘合而成，是两种材料的组合。

二、 施工流程与技术要点

- 预制型卷材：

  1. 基础处理： 要求基础（通常为沥青或混凝土）具有极高的平整度（3米直尺误差≤3mm）、密实度和坡度，并进行彻底清洁。
  2. 卷材铺设与粘接： 使用专用粘合剂，将卷材精准铺设于处理好的基础上，确保接缝紧密、平整无缝。粘接工艺（刮胶量、晾置时间、滚压）对终质量至关重要。
  3. 划线： 面层固化后按标准进行场地划线。
  - 特点： 现场施工周期相对较短，受天气影响较小，但对基础要求极为严苛，对施工团队铺设、粘接的专业性要求高。

- 半预制型卷材：

  1. 基础处理： 基础要求相对略低于预制型，但仍需保证平整和坚实。
  2. 底层摊铺： 现场将液态底层材料（如聚氨酯胶粒混合物）按设计厚度摊铺、刮平，并等待其完全固化。固化时间和效果受温湿度影响显著。
  3. 面层粘贴： 底层完全固化后，在其上涂布粘合剂，将工厂预制的面层卷材铺设粘贴到位，处理接缝。
  4. 划线： 面层粘贴完成后进行划线。
  - 特点： 底层可对基础平整度进行一定找平弥补，但增加了现场摊铺、固化环节，整体施工周期较长，更易受现场气候环境制约。

三、 性能特点与应用考量

- 预制型卷材：

  - 性能一致性好： 工厂标准化生产确保卷材物理性能（弹性、冲击吸收、垂直变形）、厚度、纹理均一，运动表现稳定可靠。
  - 物理性能优异： 通常能提供出色的弹性、冲击吸收和能量返还，满足高水平竞技要求。
  - 耐用性： 高密度耐磨面层通常具有较佳的耐候、抗紫外、抗磨损性能。
  - 应用： 尤其适合对运动性能、平整度和耐久性要求极高的专业比赛场馆、高等院校体育场等。

- 半预制型卷材：

  - 性能影响因素多： 终性能由预制面层和现场摊铺底层的质量共同决定，现场施工对底层厚度、密实度、平整度的控制尤为关键。
  - 弹性可调性： 通过调整底层材料和厚度，可在一定范围内定制跑道的整体弹性。
  - 平整度依赖性： 整体平整度受底层摊铺质量影响较大。
  - 应用： 适用于对成本较为敏感或基础平整度条件不是优的中小学、社区运动场地等。其底层找平能力是一个优势。

四、 维护与环保性

- 维护： 两者均需定期清洁（清扫、冲洗），避免尖锐物或化学试剂损坏表面，检查接缝或粘接处有无起翘并及时修补。预制型因面层整体性强，接缝维护压力相对小。
- 环保性： 环保性能主要取决于所选原材料品质和工厂/现场施工过程中的有害物质控制（如VOC释放量、重金属含量）。选择符合相关环保标准的原材料是基础。

总结

半预制型卷材通过“工厂预制面层+现场摊铺底层粘合”的方式，具备一定的成本优势和底层找平能力，适用于基础条件要求略宽泛的场地；预制型卷材则在工厂完成所有核心结构和性能固化，以成卷成品形式交付，其卓越且均一的物理性能、运动表现和耐久性，以及对基础平整度的高要求，使其成为高标准专业场馆的理想选择。选择何种类型需综合考量项目预算、场地基础条件、预期使用强度以及对运动性能、平整度和长期稳定性的具体要求。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。