# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 预制型塑胶跑道规格及价格

## 预制型塑胶跑道规格及价格解析

一、 预制型塑胶跑道核心规格参数

预制型塑胶跑道采用工厂预制成型工艺，产品质量稳定可控。其核心规格参数主要包括：

1. 厚度： 主流产品厚度通常为13mm。部分高强度使用区域（如起跑区、跳远助跑道）可选配13mm以上加厚型产品，以提升抗冲击和耐用性。底层通常为闭孔微发泡弹性层（如三元乙丙橡胶EPDM颗粒与聚氨酯黏合），面层为耐磨防滑纹理层。
2. 宽度： 标准卷材宽度一般为1.22米（适合标准400米跑道铺设）或1.42米。特殊宽度需求需定制，但需考虑成本与施工效率。
3. 长度： 标准卷材长度通常为15米或20米/卷。
4. 颜色： 面层提供丰富的标准色卡选择（如国际田联认证的红色、蓝色、绿色等），可满足不同场地设计需求。色彩稳定性高，耐候性强。
5. 面层纹理： 采用特殊设计的凹凸花纹，提供卓越的运动力学性能（如能量返还、抓地力）和有效的排水功能，降低湿滑风险。
6. 物理性能： 符合国家相关标准（如GB/T 14833-2020《合成材料跑道面层》）对冲击吸收、垂直变形、抗滑值、拉伸强度、断裂伸长率等关键指标的要求。
7. 环保性能： 满足国标对有害物质限量的规定（如苯、甲苯、二甲苯、游离TDI、可溶性重金属等），确保场地环境安全。

二、 预制型塑胶跑道价格构成与影响因素

预制型塑胶跑道的整体造价是一个综合体系，主要包含材料费与施工费两大部分。具体价格受多种因素影响，呈现区间波动：

1. 跑道厚度： 13mm是基准厚度，加厚产品材料成本相应提高。选择需平衡预算与使用强度要求。
2. 采购面积： 场地面积大小直接影响材料总用量。大面积采购通常能获得更优的材料单价。基础施工（如沥青或混凝土）费用也与面积正相关。
3. 场地基础条件： 基础平整度、坡度、强度达标是保证铺设质量的前提。若基础存在缺陷（如开裂、沉降、排水不畅），需进行额外处理（如修补、打磨、找平），会增加施工成本和工期。
4. 场地复杂度： 标准400米跑道环形区域施工效率高。若场地包含大量弯道、半径小、非标区域（如半圆区、辅助区）、需精确裁剪拼接的图案或标志线，施工难度和工时显著增加，导致人工成本上升。
5. 施工工艺要求： 采用专用粘合剂进行满粘铺设是标准工艺。对粘合剂品质、用量、施工环境（温度、湿度）及操作规范性有严格要求，确保跑道与基础牢固结合，避免后期鼓包、脱层问题。
6. 项目所在地： 地域差异影响材料运输成本及当地人工费用水平。
7. 市场价格波动： 主要原材料（如高品质EPDM橡胶、聚氨酯胶粘剂）成本受石油化工产品价格波动影响。

三、 市场价格区间参考

基于当前市场普遍情况，预制型塑胶跑道（含主材与标准施工）的综合造价一般介于每平方米几百元人民币的区间内。具体项目需依据上述影响因素进行详细测量、方案设计和精准报价。

总结 预制型塑胶跑道的规格选择（如主流13mm厚度、标准宽度）直接影响其物理性能与环保表现，而终价格则由材料本身成本、场地复杂性、基础状况及专业施工费用共同决定。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。