# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 13mm混合型塑胶跑道配合比

## 13mm混合型塑胶跑道面层材料配合比解析

塑胶跑道作为现代化体育设施的重要组成部分，其性能表现与材料组成及施工工艺密切相关。13mm混合型塑胶跑道以其均衡的回弹性、耐用性及运动表现支持受到广泛应用。其面层结构通常由三层组成，各层材料的配合比直接影响终性能：

1. 底层（承力层/弹性层）

   - 主要成分： 回收橡胶颗粒（通常为黑色，粒径约1-3mm）与单组分聚氨酯（PU）粘合剂。
   - 厚度： 约10mm。
   - 配合比核心： PU粘合剂与橡胶颗粒的重量比是关键参数。常见的配合比范围在 PU : 颗粒 = 1 : 3 至 1 : 4 之间。具体比例需根据：
     - 颗粒特性： 颗粒的硬度、形状、清洁度及含粉量会影响其与PU的粘合效果及所需粘合剂量。
     - 环境要求： 温度、湿度影响PU的固化速度和流动性。
     - 性能目标： 期望的弹性模量、冲击吸收率。
     - 固化剂用量： PU中需按厂家推荐比例（通常为PU重量的2%-3%）精准添加MDI类固化剂，确保充分交联固化，形成稳定结构。过量或不足均影响层间粘结和长期性能。
   - 功能： 提供跑道主要的冲击吸收能力和弹性基础。

2. 中间加强层

   - 构成： 此层一般由单组分聚氨酯（PU）材料薄涂构成，有时会掺入少量细粒径颗粒（如粒径<1mm）。
   - 厚度： 非常薄。
   - 作用： 封闭底层孔隙，为面层提供平整、致密、粘结力强的基底，确保面层材料牢固附着。

3. 面层（防滑耐磨层）

   - 主要成分： EPDM（三元乙丙橡胶）颗粒（彩色，粒径通常为0.5-2mm）与单组分聚氨酯（PU）粘合剂。
   - 厚度： 约3mm。
   - 配合比核心： PU粘合剂与EPDM颗粒的重量比同样至关重要。典型的配合比范围在 PU : EPDM = 1 : 4 至 1 : 5 之间。具体比例取决于：
     - EPDM质量： 颗粒的含胶量、粒径分布（建议采用级配粒径）、颜色稳定性及表面清洁度。
     - 性能需求： 要求的表面摩擦力（防滑性）、耐磨耗性、色彩持久性。
     - 摊铺工艺： 机械喷涂或手工刮涂对混合料的流变性要求不同。
     - 固化剂用量： 同样需按PU重量准确添加规定比例的固化剂（通常2%-3%）。
   - 功能： 提供优异的防滑性能、耐磨性、耐候性及美观色彩。

关键选材与工艺要点

- 材料品质：
  - PU粘合剂： 应选用专用于塑胶跑道面层生产的单组分湿气固化型聚氨酯预聚体，其NCO含量、粘度及储存稳定性需符合相关应用标准。
  - 橡胶颗粒： 底层回收颗粒应清洁、干燥、无杂质、形状规整，物理化学性质稳定。面层EPDM颗粒需具备高含胶率、优异的抗紫外线和抗老化性能，色泽均匀耐久。
  - 固化剂： 采用与PU预聚体匹配的MDI类固化剂，严格控制添加量和混合均匀度。
- 施工工艺控制：
  - 基面处理： 确保混凝土或沥青基础坚实、平整、干燥（含水率达标）、洁净。
  - 环境控制： 施工环境温度宜在10℃-35℃，相对湿度低于85%，避免雨雾大风天气施工。极端温湿度会显著影响材料固化反应和终性能。
  - 混合均匀度： 底层和面层材料的混合需使用专用设备（如强制式搅拌机），确保颗粒被PU充分包裹且无结团。
  - 摊铺工艺： 底层摊铺需控制厚度和平整度。面层摊铺要求厚度均一、纹理一致、无接痕。
  - 固化养护： 严格保证每层材料有充分的固化时间（通常不少于24小时）后方可进行下一道工序。未完全固化的面层禁止投入使用。

总结

13mm混合型塑胶跑道的性能实现，核心在于底层弹性层（PU+橡胶颗粒）与面层防滑层（PU+EPDM颗粒）的精准配合比设定及相应固化剂的正确使用，结合对原材料品质的严格把控以及贯穿始终的精细化施工管理流程，共同构成了该类型跑道物理力学性能和长期耐久性的基础保障。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。