# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 透气型塑胶跑道的施工工艺

## 透气型塑胶跑道专业施工工艺详解

湖北优正体育

透气型塑胶跑道因其优异的透水、透气和经济性能，成为运动场地的优选方案。其性能发挥高度依赖于规范的施工工艺。湖北优正体育严格遵循工艺标准，确保跑道质量。以下为关键施工步骤：

1. 基础处理与检测

   - 清洁： 彻底清除基础（沥青或混凝土）表面的浮灰、油污、杂物，确保无积水。
   - 检测：
     - 含水率： 使用专业仪器检测基础含水率，必须低于5%方可进行后续施工。过高含水率会导致层间脱层、起泡。
     - 密实度与平整度： 检查基础是否坚实、无松散、无裂缝。使用3米直尺检测平整度，允许偏差≤3mm。
     - 坡度： 确认基础排水坡度符合设计要求（通常0.3%-0.8%），确保表面无积水区。
   - 修补： 对发现的裂缝、空洞、凹凸不平处进行专业修补（如采用聚氨酯砂浆），并打磨平整。

2. 涂布专用防水底漆 (关键步骤)

   - 材料选择： 采用与跑道体系配套的聚氨酯防水底漆。
   - 配比与搅拌： 严格按厂家提供的A:B组分比例混合，使用电动搅拌器充分搅拌≥3分钟，确保均匀。
   - 施工方法： 使用专业喷涂设备或滚筒均匀涂布于处理好的基础表面。要求涂布均匀、无遗漏、无堆积。
   - 作用： 增强基础与上层弹性材料的粘结力，封闭基础微小孔隙，防止水汽上升导致面层起鼓、脱层。必须确保完全固化后方可进行下一道工序。

3. 摊铺透气型弹性底层

   - 材料组成： 由高粘度单组分聚氨酯胶水与一定粒径（通常2-4mm）的环保橡胶颗粒按精确比例混合而成。
   - 配比控制： 严格控制聚氨酯胶水与橡胶颗粒的重量比（需按照材料供应商提供的技术参数执行）。
   - 充分搅拌： 使用强制式搅拌机充分搅拌≥5分钟，确保胶水均匀包裹每一颗橡胶颗粒，混合料呈粘稠、均匀状态。
   - 摊铺施工：
     - 将混合均匀的EPDM颗粒胶料运送至指定区域。
     - 使用专业摊铺机（或人工配合刮尺）进行摊铺，严格控制铺设厚度（通常≥10mm）。
     - 操作过程中需确保摊铺平整、均匀，无明显的接缝痕迹和高低差。此层是跑道弹性及平整度的核心。

4. 喷涂耐磨防滑面层

   - 材料准备： 面层材料为双组分聚氨酯浆料（A组分：聚氨酯预聚体；B组分：色浆、EPDM细颗粒、助剂等）。色浆与颗粒粒径、颜色需满足设计要求。
   - 精确配比： 严格按照厂家提供的A:B组分重量比进行混合。配比精度直接影响面层固化效果和耐久性。
   - 充分搅拌： 使用电动搅拌器充分搅拌≥3分钟，确保浆料与颗粒混合均匀、无结块。
   - 喷涂施工：
     - 使用专业无气喷涂机进行施工。
     - 通常分两次（正反交叉方向） 进行喷涂。
     - 第一遍喷涂需覆盖均匀，作为底层。
     - 待第一遍涂层表干（手触不粘）后，立即进行第二遍交叉喷涂。要求喷涂均匀、色泽一致、颗粒分布均匀，无漏喷、流挂、结团现象。
     - 严格控制喷涂厚度（通常1.5mm-2mm）。

5. 跑道画线

   - 定位测量： 严格按照国际田联（IAAF）标准或设计要求，使用高精度经纬仪、钢卷尺等工具进行放线定位。
   - 贴美纹纸： 沿定位线精细粘贴美纹纸，确保线条平直、宽度精确、接口严密。
   - 涂布划线漆： 使用耐磨型聚氨酯专用划线漆（通常为双组分），按比例调配并充分搅拌。使用专用划线器涂布，要求漆膜饱满、色泽鲜艳、边缘清晰。
   - 撕纸： 在划线漆表干前及时撕掉美纹纸，保证线条边缘整齐、无毛刺。

6. 场地清洁与养护

   - 施工完成后，彻底清理现场残留物、垃圾。
   - 设置醒目标识，禁止无关人员进入。
   - 自然养护： 跑道需在适宜环境下（通常温度10-35℃，湿度<75%）充分自然固化。一般建议养护期不少于7天（具体视气候条件而定）后方可投入使用。

总结
透气型塑胶跑道的优异性能源于每一道严谨的工序：从基础的精细处理、防水底漆的可靠封闭、弹性层胶粒配比的精准控制与均匀摊铺，到面层浆料配比的精确性和交叉喷涂的均匀性，后是符合标准的精准画线及充分的自然养护。湖北优正体育严格遵循科学规范的施工工艺，致力于为运动场地提供性能稳定、品质可靠的解决方案。咨询电话：18571459135。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。