# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 13mm预制型塑胶跑道面层

## 13mm预制型塑胶跑道面层：专业运动地面的优选方案

预制型塑胶跑道面层，区别于传统现浇型材料，是采用现代工艺在工厂环境下预先制造完成的高性能运动面层卷材。其中，13mm作为常见的专业厚度规格，在运动性能、安全保护及长期耐用性方面展现出显著的综合优势。其核心特性在于其结构设计的精密性，通常由高性能橡胶颗粒与高分子聚合物材料通过特殊配方和热压工艺复合而成，形成拥有稳定物理性能和优异弹性回复能力的整体结构层。

核心产品特性：

- 性能稳定可靠： 13mm的厚度设计为运动员提供了理想的缓冲减震层，有效降低运动冲击对关节的潜在损伤风险。同时，其优化的表面纹理与内部结构设计，确保了精准的能量回馈，助力运动表现提升。材料本身的均质性和工厂环境下的严格质控，保障了不同批次及铺设区域性能的高度一致性，竞赛公平性得到充分保证。
- 环保安全达标： 高品质的预制型跑道面层选材严格，生产过程符合相关环保法规要求，确保交付产品满足运动场地安全与环保的基本标准。其表面经防滑耐磨处理，提供可靠的干湿地面抓地力；通过科学的冲击吸收测试，能在意外跌倒时提供有效的冲击力分散保护。
- 维护便捷耐久： 密闭的表面结构使其具备出色的抗污性与耐候性，有效抵御紫外线老化、雨水侵蚀及常见污渍渗透。日常维护主要集中于简单的清洁保养即可。其材料本体的高耐磨特性与结构稳定性，支撑场地在长期使用中保持优异性能表现，降低全生命周期管理成本。
- 高效施工安装： 预制卷材形式决定了其现场施工流程的高效性。主要工序集中于场地基础精细找平处理、专用环保粘合剂涂布及卷材的精准铺设与辊压。合理规范的施工组织下，能显著缩短工期，并降低现场复杂环境对终成品质量的影响因素。

综合性能优势： 13mm预制型塑胶跑道面层解决方案，将卓越的运动生物力学性能（缓冲、回弹、防滑）、符合规范的安全性（冲击吸收、垂直变形）、出色的长期耐久性（抗老化、耐磨损）以及便捷的施工维护特性集于一体。其13mm的专业厚度进一步优化了缓冲保护与能量反馈的平衡点。

总结 13mm预制型塑胶跑道面层凭借其在工厂环境下实现的精密结构与稳定物性，融合了理想的运动性能表现、可靠的安全防护能力、突出的耐久特性以及高效的施工流程，成为满足专业级田径运动场地需求的高标准地面面层选择。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。