# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 预制型塑胶跑道卷材厂家

## 预制型塑胶跑道卷材：品质运动地面的高效解决方案

预制型塑胶跑道卷材作为现代运动场地建设的重要材料，以其工业化生产的标准化、施工便捷性和优异性能表现，正日益受到专业用户的青睐。这类产品通常在专业工厂内，依据严格的配方与工艺，预先完成材料混合、成型、硫化（或交联）及养护等核心工序，终制成具有固定厚度和宽度的成品卷材。

核心材料与技术构成：

- 高性能原材料： 核心层多采用精选合成橡胶颗粒（如EPDM、SBR）或热塑性弹性体（TPE）等，与高品质聚氨酯或其他高分子粘合剂科学配比混合。面层则选用耐磨性、抗紫外线和色彩稳定性俱佳的聚氨酯或其他合成材料涂层。材料体系经过精心设计，旨在实现物理机械性能与长期耐候性的佳平衡。
- 多层结构设计： 主流产品通常采用功能分层的复合结构设计：
  - 高强度弹性底层： 提供系统的核心缓冲吸震功能，有效降低运动冲击力。
  - 稳定支撑层： 确保卷材整体结构稳定性和尺寸保持性。
  - 耐用耐磨面层： 具备优异的防滑纹理、色彩持久性和抗磨损能力，直接承受运动摩擦。
- 精密生产工艺： 通过先进的连续化生产线，实现从配料、密炼、压延/挤出、多层复合、高温硫化/交联固化到冷却、裁切、卷取的全过程精确控制，确保产品批次间的高度一致性和内在质量稳定性。

标准化施工流程与效率优势： 预制型卷材的核心优势之一在于其现场施工的高度高效性和可控性：

1. 基础要求： 要求坚实、平整、坡度符合设计要求的水泥混凝土或沥青混凝土基础，并达到足够养护龄期。
2. 卷材铺设： 将成卷材料在现场展开，根据场地尺寸进行精确裁切与拼接定位。
3. 粘接固定： 使用专用高性能粘合剂，在基础与卷材背面施胶，进行滚压粘合。接缝处通常采用热熔焊接工艺，确保接缝的牢固性与平整性。
4. 划线： 待粘接牢固后，依照国际标准或设计要求进行精准场地划线。

此施工方式显著缩短了工期，减少现场复杂工序，降低对天气条件的依赖，并能大限度保证终场地质量与设计规格一致。

卓越的运动性能与综合表现：

- 物理机械性能： 产品满足相关国家标准对冲击吸收、垂直变形、抗滑值、拉伸强度、拉断伸长率等关键物理性能的严格要求，为运动员提供安全、可靠的运动体验和有效的运动保护。
- 耐久性与耐候性： 优异的抗紫外老化、耐高低温、耐水解、抗臭氧能力，适应多种气候环境，色彩保持度良好。
- 环保安全： 原材料选择与生产过程注重环保性，成品符合国家及国际相关环保标准（如国标GB 36246，欧盟RoHS/REACH等要求），不含对人体和环境有害的物质。

总结 预制型塑胶跑道卷材代表了运动地面材料领域的高效与品质方向，其工厂化精密生产保障了材料性能的卓越与稳定，标准化的现场施工流程显著提升了工程效率与质量可控性。选择专业的预制卷材产品，意味着为运动场地建设提供了一条可靠的高品质路径。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。