# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 预制型橡胶跑道的材质有哪些

## 预制型橡胶跑道核心材质解析

预制型橡胶跑道作为当今专业田径场地的优选面层材料，其卓越的运动性能与耐久性很大程度上源于其精密的材质构成与结构设计。在专业层面，其材质构成主要包含以下核心组分：

1. 高性能橡胶基材：

   - 主要成分： 以高品质的天然橡胶为主要基料（通常占比显著），辅以特定比例的合成橡胶（如三元乙丙橡胶EPDM、顺丁橡胶BR、丁苯橡胶SBR等）。这种复合橡胶体系是跑道弹性和物理强度的根本来源。
   - 关键特性： 天然橡胶贡献优异的回弹性、低温韧性及动态性能；合成橡胶则显著增强耐候性（抗紫外线、臭氧、高低温）、耐磨性及结构稳定性。二者的科学配比是平衡综合性能的核心。

2. 功能型添加剂体系：

   - 增强补强填料： 如高纯度炭黑、特殊矿物填料等，极大提升材料的拉伸强度、撕裂强度、硬度和耐磨耗性能。
   - 交联硫化体系： 硫磺及促进剂等，促使橡胶分子链发生化学交联（硫化），形成稳固的三维网络结构，奠定物理性能的基础。
   - 防护体系： 包含抗氧剂、抗紫外线剂等，有效延缓橡胶因热、氧、臭氧和紫外线辐射引起的老化降解，保障长期色泽稳定性（色牢度通常≥7级）和力学性能保持率。
   - 加工助剂与增塑剂： 优化混炼与加工性能，并有助于微调材料的柔韧性和工艺适应性。
   - 着色剂： 选用耐候性优异的无机颜料或高级有机颜料，确保跑道颜色持久鲜艳。

3. 多层复合结构材质体现： 预制型跑道通常采用精密压延或模压工艺制成具有特定功能分层的片材：

   - 致密耐磨面层： 由高比例橡胶（特别是耐磨合成橡胶如EPDM）、大量补强填料和高效防老剂构成。此层硬度较高，提供优异的抗钉刺、抗磨损能力（磨耗量通常≤0.5 cm³/1.61km）和稳定的摩擦系数。
   - 高回弹底层： 以高比例弹性优异的天然橡胶为基体，搭配弹性补强材料和适度软化组分。此层结构相对疏松多孔或有特定花纹设计，主要提供卓越的冲击吸收（通常≥35%）和能量回馈（垂直变形通常≥1.0mm），满足运动生物力学需求。
   - 稳定支撑底层/背胶层： 确保产品整体尺寸稳定性和与基础粘结的可靠性。

总结： 预制型橡胶跑道的关键材质是以天然橡胶与合成橡胶（如EPDM等）复合体系为基体，通过科学配比的功能性添加剂（补强填料、硫化剂、防老剂、着色剂等）进行性能优化，并终通过精密设计的耐磨面层与高回弹底层复合结构来共同实现其作为专业运动面层所需的高耐久、优防护、强舒适和可靠安全的综合性能。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。