# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 全塑型塑胶跑道价格表

## 全塑型塑胶跑道价格构成解析

全塑型塑胶跑道凭借其优异的物理性能、环保特性及持久的耐用性，已成为现代运动场地建设的优选面层材料。其价格构成受多重因素交织影响，潜在客户需进行综合考量以做出适宜决策。

1. 核心材料成本基础 跑道主体由聚氨酯（PU）弹性层与EPDM橡胶颗粒面层构成。PU材料（如MDI型、TDI型等）及高品质EPDM颗粒（粒径、色彩稳定性、含胶量）的选用直接影响主材支出。此外，配套使用的界面处理剂、专用胶粘剂、划线漆等辅料成本亦不可忽视。原料市场价格的波动对整体报价形成基础性影响。

2. 施工工艺与技术要求

- 基础处理： 原地基平整度、强度直接影响PU找平层材料用量及人工成本。复杂基础需额外处理工序。
- 摊铺工艺： 机械摊铺效率高、平整度佳；手工操作则人工成本占比提升。PU弹性层固化时间、多层施工衔接直接影响工期与管理成本。
- 面层工艺： EPDM颗粒与PU粘合剂的配比、撒播均匀度、后期压实修整工艺影响面层密度、美观度及终使用性能。

3. 场地条件与工程量

- 场地尺度与形状： 大面积常规场地单位成本相对集约；小型或异形场地（如环形跑道含弯道、半圆区）材料损耗率、模板使用率及施工复杂度提升，推高单价。
- 基础现状： 新基础施工顺畅；旧场地改造涉及原面层拆除、垃圾清运、基础修复等额外费用。
- 地理位置与运输： 偏远地区材料及设备运输、人员差旅成本通常高于中心区域。

4. 功能性选择与厚度定制

- 常规应用（13mm）： 满足基础训练、教学使用需求，为高性价比普适选择。
- 赛事级加厚（15-20mm）： 提升冲击吸收、能量回输性能，适用于专业竞技场地，材料用量及成本相应增加。
- 特殊性能要求： 如定制化色彩搭配方案、极高耐磨性要求或特定环保标准（不含重金属、邻苯等），可能涉及特殊原料选择与工艺调整。

### 总结

全塑型塑胶跑道的终价格是主辅材料（聚氨酯、EPDM颗粒、专用胶粘剂等）、场地基础条件、施工工艺复杂度、定制化厚度与性能要求等多维度因素综合计算的结果。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。