# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 13mm全塑型塑胶跑道底胶用量多少

## 13mm全塑型塑胶跑道底胶用量分析

在13mm全塑型塑胶跑道系统的施工中，底层胶浆（简称“底胶”）作为核心结构层，其用量是施工准备的关键参数。底胶通常由双组份聚氨酯胶粘剂（A、B组分）按特定比例混合搅拌而成，主要作用是结合基础并提供主要的弹性与力学支撑。

影响底胶用量的核心因素：

1. 设计厚度： 这是起决定性作用的因素。在13mm全塑型跑道中，底胶层通常是主要承力层，标准设计厚度通常为10mm左右。因此，需要计算的就是这10mm厚度的材料用量（13mm总厚度包含了后续的面层喷涂或撒颗粒层）。
2. 材料密度： 固化后的聚氨酯底胶密度通常在1.2 - 1.4 g/cm³（即1200 - 1400 kg/m³）范围内。计算时需要一个准确的密度值，通常由材料供应商根据具体配方提供，1.3 g/cm³ (1300 kg/m³) 常作为计算参考值。
3. 施工损耗： 实际施工过程中存在不可避免的损耗，包括：
   - 混合容器、搅拌器、刮耙/镘刀上的粘附损耗。
   - 地面吸收（尤其对多孔基础）。
   - 施工找平过程中的合理余量。
   - 边角、特殊形状区域的额外需求。
   - 施工操作熟练度的影响。 合理的施工损耗率通常在 5% - 10% 之间。基础条件复杂或施工环境不佳时，损耗率可能更高。

底胶用量计算（理论值+损耗）：

1. 计算单位面积所需体积：

   - 体积 (m³/m²) = 设计厚度 (m) = 10mm / 1000 = 0.01 m
   - （即每平方米面积上需要铺设0.01立方米体积的底胶）

2. 计算单位面积所需质量（基于密度）：

   - 质量 (kg/m²) = 体积 (m³/m²) × 密度 (kg/m³)
   - 采用参考密度 1300 kg/m³： 质量 = 0.01 m³/m² × 1300 kg/m³ = 13 kg/m²

3. 计入施工损耗：

   - 实际用量 (kg/m²) = 理论质量 (kg/m²) × (1 + 损耗率%)
   - 取平均损耗率 7.5% (5%和10%的中点)： 实际用量 ≈ 13 kg/m² × 1.075 ≈ 14 kg/m²

重要变量考量：

- 基础平整度与密实度： 基础越不平整、多孔或疏松，底胶在找平过程中渗透和填充的消耗量就越大，需适当调高损耗率预估。
- 施工工艺与技术： 采用镘刀自流平工艺相比纯手工刮涂，通常损耗更低、平整度更好。施工队伍的技术熟练度直接影响材料利用率。
- 材料实际密度： 必须 依据所选用具体品牌型号底胶产品的出厂检测报告提供的实际密度值进行精确计算，参考密度仅用于初步估算。

总结 13mm全塑型塑胶跑道底胶用量主要由设计厚度（通常约10mm）、材料实际密度（约1.2-1.4 g/cm³）及合理施工损耗（通常5%-10%）共同决定。基于参考密度1.3 g/cm³和7.5%损耗率估算，底胶用量约为14 kg/m²，实际用量需严格依据具体产品的真实密度、施工现场基础条件及工艺水平进行精确计算与调整。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。