# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 透气型塑胶跑道制作厂

## 专业解析透气型塑胶跑道：湖北优正体育的精工之道

随着全民健身热潮与校园体育设施升级需求激增，兼具优异运动性能与环保特性的透气型塑胶跑道，正成为运动场地建设的首选方案。湖北优正体育深耕运动地面材料领域，以专业工艺打造高标准透气型跑道，为各类场地提供可靠解决方案。

核心优势：卓越性能，立足根本

- 高效透水，拒绝积水： 独特结构层设计确保雨水快速渗透（渗水速率符合或优于GB/T 14833标准要求），雨后场地迅速恢复可用，大幅提升场地利用率，杜绝湿滑安全隐患。
- 科学缓冲，保护运动： 通过精确控制材料粒径与配比，提供适中且稳定的冲击吸收能力（缓冲值在安全有效范围内），有效降低运动冲击对关节的损伤风险。
- 稳定防滑，安全可靠： 表面颗粒均匀分布，结合特殊处理工艺，提供全天候稳定可靠的防滑性能及一致摩擦系数，保障加速、急停、转向时的运动安全。
- 环保耐久，基础保障： 严格选材，生产过程中注重环保要求，成品无刺激性气味，物理性能稳定，具备抵御常规气候条件及使用磨损的基础能力，延长使用寿命。

专业施工：流程严谨，品质保障

高品质透气型跑道的实现，离不开严谨的施工流程与专业技术：

1. 基础处理： 严格检测水泥混凝土或沥青基础强度、平整度、密实度及排水坡率，进行针对性清洁、修补和打磨处理，确保基础坚实、平整、无油污杂质。
2. 底层摊铺： 使用专业机械设备（如摊铺机）精准控制单组分环保粘合剂与特定粒径EPDM颗粒的混合比例与厚度，均匀摊铺、压实成稳定弹性底层。
3. 面层喷涂： 采用高压喷涂设备，将彩色EPDM颗粒与专用面层粘合剂混合料均匀喷涂于底层之上，形成美观、耐磨、防滑的表面纹理层。
4. 精准划线： 严格依据设计图纸或相关体育场地标准（如田径场标线规范），使用专业划线设备与经久耐用的聚氨酯漆进行精准绘制。

正确维护：保持性能，延长价值

为确保跑道性能持久稳定，科学的日常维护至关重要：

- 保持场地清洁，及时清除树叶、沙砾等杂物。
- 避免尖锐物体、重物拖拽及烟火接触。
- 清洗时选用中性清洁剂与软毛刷或冲洗设备，杜绝强酸强碱腐蚀。
- 限制非运动用途车辆通行，防止高跟钉鞋等破坏面层。

总结： 湖北优正体育专注于提供符合国家标准的透气型塑胶跑道系统解决方案，通过精准选材、严谨施工与科学维护建议，着力打造具备高效透水、安全缓冲、稳定防滑与环保耐候特性的优质运动地面，为使用者创造安全、舒适、持久的运动体验。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。