# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 全塑型塑胶跑道施工流程

# 全塑型塑胶跑道施工工艺流程

全塑型塑胶跑道因其优异的运动性能表现、环保特性及良好的耐久度，已成为现代化体育场地建设的常见选择。其施工是一个系统化、标准化的工程技术过程，涉及多个严谨环节，对基础条件、材料配比、工艺控制及环境因素均有严格要求。以下是规范化的施工流程概述：

## 核心施工流程

1. 地基基础处理：

   - 清理与平整： 彻底清除原基础表面的杂物、浮土、油污、松动物体及不利于粘结的物质。对混凝土基础，需检查伸缩缝处理；对沥青基础，要求密实、平整、无松散、无轮迹、无油污。
   - 找坡与排水： 检测基础坡度，确保符合设计要求（通常要求 ≥0.5%），保证场地排水顺畅，无积水区域。
   - 强度与密实度： 基础需具备足够的强度（混凝土强度≥C25，沥青密实度≥97%）和稳定性。对强度不足或起砂部位，需进行加固或打磨处理。
   - 含水率控制： 基础必须充分干燥，含水率需严格控制在允许范围内（通常要求≤5%）。可采用覆盖薄膜法或仪器检测确认。
   - 表面处理： 对过于光滑的混凝土基础，需进行打磨或酸洗处理，增加表面粗糙度，提升粘结力。对微小裂缝或孔洞，需使用专用修补材料填补平整。
   - 清洁封底： 施工前再次清扫基础，必要时使用高压水枪冲洗，待完全干燥后方可进行下一步。

2. 底涂层施工：

   - 材料准备： 按指定比例精准配制专用单组份或双组份聚氨酯底涂胶水。
   - 涂布作业： 使用专业工具（如滚刷、刮耙）将底涂胶水均匀涂布在处理合格的基础表面。涂布量需严格控制，确保完全渗透、覆盖，无遗漏或堆积，主要作用是封闭基础孔隙、增强与弹性层的粘结力。

3. 混合型弹性底层铺设：

   - 材料混合： 按照规定比例，将专业的全塑型塑胶跑道弹性层预聚体（A组分）与固化剂、粒径精准的环保橡胶颗粒（B组分）投入强制搅拌机，进行充分、高速搅拌混合。混合时间与环境温度需严格控制，确保物料均匀且反应充分。
   - 摊铺作业： 将混合均匀的胶浆迅速送至预定区域，使用专业的摊铺机（含熨平板）进行铺设。严格控制摊铺厚度（根据设计要求，通常分多层铺设，总厚度控制在9mm左右），确保一次成型、厚度均匀、表面平整。
   - 消泡与压实： 摊铺后用专用带齿消泡滚筒或消泡耙纵横梳理，驱除内部气泡，并辅助初步平整。对机器不易到达的边角区域，需手工操作，确保整体一致性。
   - 养护固化： 弹性层铺设完毕后，需在适宜温湿度条件下进行充分的自然养护固化，期间严禁上人踩踏或进行其他作业。固化时间与环境密切相关，需满足材料自身要求。

4. 面层喷涂：

   - 材料混合： 按精确比例混合双组份聚氨酯面层浆料（通常为预聚体+色浆/填料+催化剂等）和专用喷涂颗粒（EPDM或PU颗粒），使用高速搅拌机充分混合均匀。
   - 喷涂施工： 使用专业无气喷涂设备（喷枪），由熟练工人操作，分两层（通常为交叉方向）均匀喷涂在完全固化的弹性底层之上。喷涂需连续、匀速，喷枪高度、角度、移动速度保持一致，确保面层色泽均匀、颗粒分布一致、厚度达标（通常≥2mm）。
   - 耐候性与色彩： 面层材料需具备优异的抗紫外线、耐磨及色彩稳定性，颜色通常需符合国际田联（IAAF）或国家相关标准。

5. 划线：

   - 测量定位： 待面层材料完全固化后（通常需48-72小时以上），严格依据设计图纸和竞赛规则要求，使用精密测量仪器进行放线定位。
   - 划线施工： 使用专用聚氨酯划线漆，配合划线模（或划线机），沿放好的基准线进行涂刷。线条要求宽度、长度精确，边缘清晰、平直、无毛刺，色泽饱满。
   - 固化检查： 划线完成后需充分固化，并对所有线条位置、尺寸进行终复核确认。

## 施工全程控制要点

- 环境监控： 密切关注施工期间的环境温湿度、空气湿度及未来天气状况。通常要求气温≥10℃，空气湿度≤85%，基础温度≥5℃，且不可在雨天、大风（≥4级）、雾天施工，避免材料反应异常或固化不良。
- 材料管理： 所有材料进场需符合相关标准，分类存放于阴凉干燥处，严格遵循厂家提供的配比和混合使用方法，确保材料在有效期内使用。
- 工艺纪律： 每一道工序都必须在前一道工序质量验收合格后进行。施工人员需经过培训，熟悉操作规范和设备使用。关键工艺参数（如配比、搅拌时间、摊铺厚度、喷涂遍数）需有记录。
- 成品保护： 施工过程中及工程完工后固化期内，必须采取有效措施（如设置围挡、警示标志）防止无关人员、车辆或动物进入现场，避免污染、刮蹭或破坏未固化面层。

全塑型塑胶跑道终性能表现高度依赖于施工质量。从基础处理的严谨性、材料配比的精确度、混合摊铺喷涂的规范性，到环境条件的符合性与全程质量监控的严格性，每一个环节的规范操作都是保障成品达到预期运动性能、安全环保要求及美观效果的关键所在。整个施工流程体现了工程建设的系统性与技术性要求。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。