# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 13mm塑胶跑道做法图

塑胶跑道作为现代体育场地建设的重要组成部分，其施工质量直接影响着运动员的使用体验和场地的耐久性。13mm厚度的塑胶跑道以其适中的弹性、良好的运动性能和保护性，适用于各类学校、社区及体育场馆的标准田径跑道建设。以下将详细阐述13mm混合型塑胶跑道的典型施工流程与技术要点。

一、 基础处理与检测

施工前的基础处理是至关重要的一环。通常要求基础为C25或以上标号的混凝土基础，并达到养护要求。基础表面必须坚实平整，无起砂、粉化、空鼓、脱皮、裂纹、油污及明显积水现象。基础的平整度需使用3m直尺检验，误差应控制在3mm以内。基础坡度需符合设计要求（通常为0.3%-0.8%），确保排水顺畅。施工前，必须使用专业仪器检测基础的含水率（建议低于5%）和PH值（建议在7-8之间），若不合格需进行相应处理（如自然风干、封底处理等）并重新检测合格后方可进行下一步。

二、 底涂处理

在确认基础完全合格后，需进行底涂处理。选用与基础及后续塑胶层粘结性强的专用单组份或多组份聚氨酯底胶。按照材料说明书规定的比例（若有）和用量，使用专用刮耙或滚刷均匀涂布于基础表面。底涂的作用在于封闭基础毛细孔，增强基础与塑胶层之间的粘结力，防止日后脱层。底涂必须涂刷饱满、无漏涂，并待其完全固化（通常需要数小时，具体时间视环境温湿度而定）。

三、 弹性底层摊铺

13mm跑道的主体结构由弹性底层（通常占较大厚度）和耐磨面层构成。

1. 材料准备： 弹性底层通常采用混合型配方，由环保型黑胶粒（粒径约1-4mm）与专业跑道PU浆料（由聚氨酯预聚体、助剂等组成）按特定比例（例如1:4.5 - 1:5.5，具体严格遵循材料供应商提供的技术参数）在搅拌机中充分混合搅拌均匀。
2. 摊铺施工： 将混合好的弹性层材料运送至摊铺机料斗。根据设计厚度（通常为10-11mm左右，为面层预留空间），调整好摊铺机熨平板的厚度和角度。由经验丰富的操作手控制摊铺机沿跑道基础匀速前进，一次性将混合料倾倒入熨平板前，摊铺机自动完成刮平、初步压实工作。摊铺方向通常沿跑道纵向进行，接缝处应处理平整。摊铺宽度和位置需严格按设计图纸控制。
3. 消泡与修整： 摊铺过程中，配备专业消泡人员紧跟摊铺机，使用专用消泡滚筒（或钉耙）及时消除混合料中可能产生的气泡，确保材料密实。对于机器无法摊铺的边角区域，需由熟练工人手工填充、刮平、压实，并用专用工具修边，保持边界清晰整齐。
4. 固化养护： 弹性底层摊铺完成后，需进行充分的自然养护。在适宜的温湿度条件下（通常温度15-35℃，湿度不高于85%），养护时间一般不少于24-48小时，确保弹性层达到足够的强度（可通过步行测试不粘脚、不变形判断）后方可进行面层施工。

四、 防滑面层喷涂

面层主要提供颜色、耐磨性和关键的防滑性。

1. 材料准备： 面层材料通常为双组分材料。A组分是由聚氨酯预聚体、颜料、助剂等组成的色浆，B组分是固化剂。按材料供应商提供的精确比例（如A:B = 1:1.5 - 1:2.5），将A、B组分在搅拌桶中充分混合搅拌均匀。有时会同步加入适量（通常为混合料总量的20%-30%）粒径细小（0.5-2mm）的EPDM橡胶颗粒，以增强面层耐磨性和粗糙度。搅拌需充分且避免引入过多气泡。
2. 喷涂施工： 将搅拌均匀的混合料倒入专业跑道喷涂机的料斗中。使用带压力调节的双嘴或多嘴喷枪。喷枪距离地面高度、移动速度、喷涂角度以及喷涂压力需要由熟练工根据环境条件（温湿度、风力）进行精细调控。通常进行2-3遍交叉喷涂：
   - 第一遍：作为底涂层，稍薄（约占总面层厚度的40%），要求均匀覆盖整个弹性层，形成基础着色层并渗透缝隙。
   - 第二遍（及第三遍）：作为主涂层和纹理层，厚度稍厚（约占总面层厚度的60%），着重形成具有均匀颗粒感的防滑纹理表面。需确保前后喷涂方向垂直交叉（例如第一遍纵向，第二遍横向），以保证纹理均匀覆盖无遗漏。喷涂轨迹应流畅、匀速，避免停顿导致堆料或厚度不均。喷涂遍数和厚度终应确保面层总厚度达到设计要求（通常为2-3mm），叠加底层后整体厚度为13mm。
3. 边界处理： 喷涂过程中，对跑道的内、外道沿石边缘，需进行精确遮挡或人工修边保护，保持边界清晰整洁。

五、 划线

待面层材料完全固化（通常需24-48小时）后，方可进行跑道划线。

1. 测量定位： 使用经校准的激光测距仪或全站仪等精密测量仪器，严格依据国际田联（IAAF）或相关国家标准，精确测量定位各条跑道的起跑线、终点线、接力区、弯道标志点等所有线条的位置。
2. 划线施工： 在定位点贴上美纹纸胶带进行精确遮蔽。选用与面层颜色对比鲜明、附着力强、耐磨性优异的专业跑道划线漆。使用划线机按照定位匀速施划，确保线条平直、圆润、宽度一致（通常为50mm）。划线漆需涂布均匀、饱满、无滴挂。完成后需在划线漆未表干前小心撕掉美纹纸，保持边缘锐利。
3. 固化检查： 划线完成后需待其充分固化，检查线条宽度、颜色、位置是否符合规范要求。

总结

13mm混合型塑胶跑道的施工是一项系统且工艺要求精细的工程，其核心在于严格把控基础质量、精确控制材料配比、规范执行摊铺与喷涂工艺、以及精准完成划线工序。每一个环节都对终跑道的物理性能（如弹性、强度、平整度）、使用性能（如防滑、舒适、保护性）和耐久性起着决定性作用。遵循科学的施工流程和严格的质量控制标准，是建设高质量、安全可靠塑胶跑道场地的基础保障。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。