# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 13mm全塑型塑胶跑道多少米

## 13mm全塑型塑胶跑道的专业解析

13mm全塑型塑胶跑道，作为当前运动场地建设中的重要选项，凭借其特定的构造和性能特点，在众多应用场景中展现出价值。其核心结构主要基于高性能聚氨酯（PU）材料作为粘合剂主体，混合特定比例的环保橡胶颗粒（如EPDM颗粒），并通过专业摊铺设备一次性施工成型。这种一体化的结构设计是“全塑型”名称的由来。

独特的13mm整体厚度设计是该类跑道的显著特征。这一厚度并非随意设定，而是基于对运动力学和运动保护需求的深入理解。它提供了一种平衡：一方面，足够的厚度为运动员关节和肌肉组织提供有效的缓冲，有助于降低高强度运动带来的冲击力；另一方面，它确保了跑道表面具备适度的刚性，保障力量传递的效率，使运动员蹬伸发力时能获得必要的支撑和能量回馈。其冲击吸收率通常能达到60%-70%，符合国际田径联合会（World Athletics）对专业训练场地的基本推荐范围，垂直变形值也控制在适宜区间，有效平衡保护性与运动表现。

在物理性能层面，13mm全塑型塑胶跑道展现了多项优势。其一，出色的耐候性使其能够抵御紫外线辐射、极端温度变化及常规气候条件的影响，保持色彩稳定性和物理结构完整性。其二，优异的耐磨性能使其能够承受长期、高频的训练和比赛使用，表层不易粉化或剥落，显著延长了场地的有效服务周期。其三，良好的防滑纹理设计，结合适中的摩擦系数，在干燥或轻微潮湿条件下都能为运动员提供可靠的安全抓地力。

该类型跑道具备全天候使用的特性，雨后排水迅速，表面无积水，缩短了因天气原因导致的训练或比赛中断时间。其致密的整体结构也有效降低了维护保养的频率和复杂性。从应用场景来看，13mm全塑型塑胶跑道尤其适用于追求较高性价比、注重耐用性和良好运动保护性能的用户群体，是中小学、社区体育场、企事业单位运动场地以及部分专业训练设施的理想选择之一。

总结 13mm全塑型塑胶跑道以其一体成型的13毫米厚度结构，在运动保护性能（有效缓冲冲击）与运动表现支撑（提供必要刚性回弹）之间取得了良好平衡，并具备优异的耐候性、耐磨性和全天候使用特性，成为满足专业训练基础需求及大众健身要求的可靠场地解决方案。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。