# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 13mm塑胶跑道多少钱一平方米

## 13mm塑胶跑道单位面积价格解析

13mm塑胶跑道作为常见的运动场地类型，其单位面积价格（每平方米）受多种因素综合影响，并非单一固定数值。理解这些影响因素对于场地建设方合理预算与选型至关重要。

核心材料成本差异显著 跑道主体结构材料的选择是价格差异的首要来源：

- 全塑型跑道： 主要由聚氨酯（PU）胶浆与三元乙丙橡胶（EPDM）颗粒构成，不含或含少量黑颗粒。因其良好的物理性能（弹性、抗老化性）和较高的PU含量，通常价格较高。
- 混合型跑道： 底层使用黑颗粒（通常为回收橡胶颗粒）与PU胶浆混合摊铺，面层为EPDM颗粒与PU浆料喷涂或刮涂。由于底层材料成本相对较低，整体价格通常低于同等级全塑型跑道。

材料规格与品质决定基础 在同类型跑道中，材料的具体规格与品质直接影响成本：

1. PU胶浆： 其纯度、固含量、环保性能及品牌差异，构成主要成本组成部分。
2. EPDM颗粒： 颗粒的粒径、色彩稳定性、含胶量（原生胶比例）、抗紫外线及抗老化能力、环保性（重金属、挥发性有机物含量）均影响单价。高品质原生胶含量高的颗粒成本显著高于回收料或劣质颗粒。
3. 底层黑颗粒（混合型）： 颗粒的粒径均匀度、杂质含量、弹性恢复率及环保性能差异带来价格波动。
4. 辅料与添加剂： 如催化剂、色浆、界面处理剂等的品质与用量同样计入成本。高品质环保辅料增加成本投入。

施工工艺复杂度与要求 施工环节是构成终价格的关键因素：

1. 场地基础条件： 原有基础的平整度（如水泥或沥青基础）、密实度、排水坡度等是否符合要求。若需大量修补、找平或特殊处理（如酸洗、抛丸、裂缝填补），将增加施工难度和成本。
2. 施工工艺控制： 底层摊铺的平整度控制（需达到3m直尺误差≤3mm的标准）、面层喷涂/刮涂的均匀度与厚度（如EPDM面层通常需1.5mm左右）、接缝处理工艺等精细程度直接影响人工成本及材料损耗。
3. 施工环境与管理： 场地大小、形状复杂程度、现场运输条件、气候因素（温度、湿度）、项目管理效率及人工费用地区差异等均会影响终施工成本。严格的质量管控措施（如分层厚度检测、固化时间控制）也需投入相应资源。

项目规模与附加需求

- 项目规模： 场地总面积大小影响单位成本摊销。大型项目在材料采购和施工组织上可能获得一定的规模效益。
- 附加需求： 如特殊的色彩搭配方案（多色复杂图案）、额外的划线（非标准体育田径线）、场地特殊标识制作、极短工期要求、偏远地区运输费用等，都可能产生额外费用。

总结 13mm塑胶跑道每平方米的价格是材料选择（全塑型或混合型及其具体品质）、工艺标准（基础处理、施工精度、质量控制）以及项目特定需求（规模、附加项）等多方面共同作用的结果。获取准确报价需要基于详细的场地勘察报告、明确的材料规格要求及施工标准说明进行综合评估。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。