# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 13mm透气型塑胶跑道怎么配比

## 13mm透气型塑胶跑道专业配比解析

透气型塑胶跑道凭借其优异的排水性、物理性能和环保特性，成为广受欢迎的田径场地选择。其13mm厚度的设计，兼顾了运动表现、安全性与耐久性需求。其核心性能的实现，高度依赖于科学严谨的材料配比体系。本文将深入解析13mm透气型塑胶跑道的关键配比要素。

一、材料组成体系 13mm透气型跑道为多层结构，主要包含：

1. 底层（主承载层，约9-10mm）： 由EPDM橡胶颗粒与单组份/双组份聚氨酯胶粘剂混合固化形成，构成跑道弹性与结构强度的基础。
2. 面层（耐磨防滑层，约3-4mm）： 由彩色EPDM颗粒与单组份/双组份聚氨酯胶粘剂混合铺设而成，提供终色泽、触感及耐磨防滑性能。
3. 划线层： 使用专业聚氨酯跑道划线漆。

二、核心配比要点 配比的精准控制直接决定了跑道的物理性能（弹性、冲击吸收、垂直变形）、使用寿命及外观效果。

1. 底层胶粒比：

   - 聚氨酯胶粘剂 : EPDM橡胶颗粒 ≈ 1 : 5 - 1 : 6（重量比）。
   - 要点： 此比例需保证胶粘剂能充分包裹并牢固粘结每一颗橡胶颗粒，形成稳定的多孔骨架结构。胶粘剂过少导致颗粒粘结不牢，结构疏松，强度不足；胶粘剂过多则孔隙率下降，影响透气排水性能，成本上升。所选EPDM颗粒通常粒径较大（如2-4mm），确保底层具备足够的孔隙率。

2. 面层胶粒比：

   - 聚氨酯胶粘剂 : 彩色EPDM颗粒 ≈ 1 : 7 - 1 : 8（重量比）。
   - 要点： 面层需要兼顾美观、耐磨、防滑及适度的弹性。此比例下，能形成密集且均匀的表面颗粒分布。胶粘剂刚好充分润湿并粘结颗粒表面，使颗粒顶端适当凸起，提供优异的摩擦力和排水通道。彩色颗粒通常粒径较小（如1-3mm或0.5-2mm），保证面层细腻平整。

3. 胶粘剂组分配比（如使用双组份）：

   - 主剂（多元醇预聚体） : 固化剂（通常为MOCA或其替代品） ≈ 特定比例（严格按供应商技术说明执行）。
   - 要点： 此比例极其关键，直接影响胶粘剂的固化速度、终强度、弹性及耐老化性。必须根据现场环境温度、湿度，参照供应商提供的技术数据表进行精确计量和混合。任何偏差都可能导致固化不良、强度下降或过早老化。催化剂用量需根据温度精确调整，高温少加，低温适量增加。

4. 颗粒级配与选择：

   - 底层颗粒： 采用回收橡胶或原生EPDM颗粒，要求洁净、干燥、粒径分布合理（如以2-4mm为主），杂质含量低。
   - 面层颗粒： 必须选用高品质、抗紫外线、色彩稳定的原生EPDM颗粒。粒径选择（单一粒径或级配）影响终纹理和摩擦系数。

5. 颜色层配比： 面层彩色颗粒与胶粘剂的配比是决定色彩饱和度、均匀度及耐久性的核心。

6. 辅助材料： 稀释剂（若需调节粘度）、专用界面处理剂等应按严格比例使用。

三、环境与施工因素对配比的影响

- 温度与湿度： 显著影响胶粘剂的适用期（可操作时间）和固化速度。高温高湿缩短适用期，需加快施工速度或调整催化剂用量；低温则延长固化时间，需考虑保温措施。
- 混合均匀度： 胶粘剂与颗粒必须使用专用设备（如强制式搅拌机）充分混合至颗粒被完全均匀包裹，无团块、无干料。
- 摊铺与压实： 摊铺厚度控制精确，压实工具（如抹平机）的操作方式和力度影响终结构的密实度、平整度和孔隙分布。

科学合理的材料配比是构建高性能13mm透气型塑胶跑道的基石，涉及颗粒、胶粘剂的精确选择及其组合比例的严格控制，结合现场环境因素的灵活应对和专业施工工艺的执行，共同决定了终场地的物理特性、耐久性及使用体验。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。