# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 全塑型塑胶跑道施工厂家

## 全塑型塑胶跑道系统化施工要点简述

全塑型塑胶跑道以其优异的物理性能、持久稳定的表现和环保特性，成为现代高标准运动场地的主流选择。其结构区别于复合型跑道，由单一耐磨层构成，无颗粒层脱落风险，对基础平整度要求高，施工工艺需严谨系统化。

核心技术环节与工艺要求：

1. 基础处理与检测：

   - 基础（通常为沥青混凝土或水泥混凝土）必须达到设计要求的强度、密实度、平整度（3米直尺误差≤3mm）及坡度。含水率需严格控制在安全范围内（通常低于8%）。
   - 基础层需彻底清洁，清除油污、杂物、尘土及松动物体，确保无返砂、粉化现象。针对裂缝、空鼓、边角缺损等必须进行专业修补与打磨处理。
   - 施工前需进行基础复测验收，各项指标合格是后续工序成功的先决条件。

2. 底涂处理（关键粘结层）：

   - 选用与跑道面层材质匹配的高渗透、高粘结强度专用底涂剂。
   - 均匀滚涂： 确保底涂材料完全渗透基础微孔，形成连续、无遗漏的封闭粘结层。涂布量需精确控制，避免过少影响粘结或过多导致浪费。
   - 底涂固化后方可进行面层施工，环境温湿度须符合材料工艺要求。

3. 跑道面层摊铺（核心工序）：

   - 材料准备：严格按照既定配方比例精确称量跑道面层预聚体（A组分）与色浆、EPDM颗粒及功能性助剂（B组分），采用专用高速搅拌设备进行充分、均匀混合。混合时间、温度控制至关重要，确保材料反应活性一致。
   - 摊铺作业： 采用专业摊铺机进行匀速、连续、精准厚度的摊铺。对设备操作人员熟练度要求高，需确保摊铺厚度均匀一致（通常为10-13mm），接缝平整，无波浪、凹陷或材料堆积。
   - 消泡处理： 摊铺后立即使用专业消泡设备（如消泡滚筒）进行消泡处理，消除搅拌和摊铺过程中产生的气泡，保障面层密实无瑕疵。
   - 分层施工（如适用）： 为优化结构性能，可采用分层摊铺工艺（如底层+面层），层间粘结必须良好。

4. 表面防滑纹处理：

   - 在面层材料具有适宜可塑性的阶段（根据材料反应程度和温湿度判断），使用专业拉毛设备（如带钉滚筒）进行均匀、定向的表面纹理处理，形成设计要求的防滑纹理深度和密度，保障运动时的摩擦系数和安全性能。

5. 定位与划线：

   - 跑道面层完全固化达到规定强度后，严格按照国际田联（IAAF）或相关标准及设计图纸进行精确定位放线。
   - 使用高遮盖力、高耐磨性、耐候性优异的专业跑道划线漆进行喷涂。边缘需清晰、平直、饱满，漆膜厚度均匀，确保尺寸精确无误，标识持久醒目。

施工环境与过程控制：

- 环境监控： 密切关注施工期间的空气温度、湿度、地面温度及风速变化。材料反应速度、操作窗口期、固化时间都与之密切相关。通常在适宜温度范围（如10℃-35℃）、相对湿度低于85%、无雨无强风条件下进行。
- 过程质检： 建立贯穿全程的质量检测节点，包括材料入场检验、基础处理验收、摊铺厚度实时检测（如插入式测厚仪）、固化后物理性能抽检（现场取样送实验室或使用便携仪器测量厚度、硬度等）、成品外观及尺寸复核等，确保每个环节符合标准规范。

总结 全塑型塑胶跑道的卓越性能高度依赖于系统化的专业施工，从基础精细处理、关键底涂粘接、精确配比混合、均匀摊铺消泡、规范纹理处理到精准定位划线，每个环节均需严格遵循材料特性和工艺标准。标准化作业流程与全程质量控制是保障跑道终呈现持久可靠运动性能与安全舒适体验的核心所在。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。