# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 全塑型跑道和混合型跑道的区别

塑胶跑道作为现代运动场地的主流面层材料，其类型多样以适应不同的使用需求。其中，全塑型跑道和混合型跑道是两种广泛应用且结构特点鲜明的类型。它们在材料构成、结构设计、物理性能、适用场景及施工工艺等方面存在显著差异。深入理解这些差异，对于科学合理地选择跑道类型至关重要。

1. 材料组成与结构设计

- 全塑型跑道： 其面层主体完全由塑胶材料构成。主要原料为三元乙丙（EPDM）橡胶颗粒或聚氨酯（PU）预聚体与色浆及助剂混合固化而成。结构上通常设计为均质单层或多层（基础层+耐磨面层），但各层成分相似，均为塑胶混合物，不含或极少量添加其他类型的颗粒。面层致密、孔隙率低。
- 混合型跑道： 其结构是“复合”式的。底层通常由一定比例的废旧橡胶颗粒（如轮胎胶粒）与高品质聚氨酯胶粘剂混合搅拌、摊铺、压实固化而成，形成多孔弹性层。面层则由高纯度、粒径较小的EPDM彩色橡胶颗粒，与高性能聚氨酯面胶混合后喷涂或刮涂在底层之上形成。其结构核心特点是底层“混合”了橡胶颗粒和胶水，面层则喷涂了含颗粒的浆料。

2. 物理性能特点

- 弹性与缓冲性：
  - 全塑型跑道：得益于其均质的弹性体结构，整体弹性表现均匀一致，回弹值稳定。其缓冲性能来自材料本身的弹性和可能的底层设计，冲击吸收相对稳定。
  - 混合型跑道：底层的多孔橡胶颗粒混合层提供了主要的冲击吸收和弹性。其弹性通常感觉更“软”一些，对关节的缓冲保护作用更明显。面层颗粒也提供了一定辅助弹性。
- 摩擦性（防滑性）：
  - 全塑型跑道：面层相对光滑平整，摩擦力主要依靠材料本身的摩擦系数和表面纹理设计（如压花、拉毛）。湿滑条件下的表现需要特殊配方和工艺保障。
  - 混合型跑道：面层喷涂的EPDM颗粒提供了卓越的即时摩擦力，颗粒感明显，防滑性能优异，尤其在潮湿状态下通常表现更可靠。
- 抗钉刺与耐磨性：
  - 全塑型跑道：作为致密的整体结构，其抗尖锐物体（如钉鞋）刺入的能力较强，面层不易被轻易刮破或剥离。整体耐磨性较好。
  - 混合型跑道：面层的EPDM颗粒存在被高频率钉鞋抓地力或不当器械勾带脱落的可能性（掉颗粒现象）。耐磨性主要取决于面胶质量和颗粒附着力。底层混合结构相对不易被钉鞋穿透。
- 平整度与变形控制：
  - 全塑型跑道：易于实现高标准的平整度，整体结构稳定性好，长期使用下变形量相对较小。
  - 混合型跑道：施工中底层混合料的摊铺、压实及养护对平整度影响较大，需精细控制。长期使用下，底层橡胶颗粒在重压和温度变化下的微小位移累积可能对表层平整度有潜在影响（需要优质材料和施工保证）。

3. 施工工艺与要求

- 全塑型跑道： 通常需要更严格的基层平整度要求。面层材料（浆料）的混合比例、温度控制、摊铺厚度和流平性要求较高。施工过程需要专业的设备和熟练的工人来确保整体平整无接缝、无气泡、色泽均匀。多采用机械摊铺方式。
- 混合型跑道： 施工工序相对复杂，涉及底层混合料的摊铺压实和面层颗粒的喷涂/刮涂。底层混合料的配比、搅拌均匀度、摊铺厚度及压实度是关键控制点。面层喷涂对喷枪角度、气压、距离及颗粒撒布均匀性要求高。对施工环境温湿度也较为敏感。

4. 成本与维护

- 成本： 在同等品质和厚度要求下，全塑型跑道因其主要使用新原料（如EPDM颗粒或PU预聚体）且对施工精度要求高，材料成本和施工成本通常高于混合型跑道（混合型利用了部分回收颗粒）。
- 维护： 全塑型跑道表面致密，日常清洁相对简单，污渍不易渗入。混合型跑道表面存在颗粒间隙，需注意防止油污、口香糖等粘附，并定期检查是否有颗粒松动脱落现象。

5. 适用场景

- 全塑型跑道： 因其优异的平整度、稳定的弹性和良好的抗钉刺性，特别适用于高规格的专业田径比赛场地、训练场地以及对平整度有极高要求的场地。也适用于注重长期外观一致性及日常低维护需求的场所。
- 混合型跑道： 因其良好的缓冲保护性和出色的防滑性能，尤其适用于各类学校操场、体育健身路径、社区运动场所以及对运动安全缓冲要求较高的场地。其成本效益比也更具优势。

总结

全塑型跑道和混合型跑道在核心结构、材料运用和性能表现上形成了清晰的对比。全塑型跑道结构均质、性能稳定、抗钉刺性强、平整度高，但成本相对高；混合型跑道复合结构显著，缓冲优异、防滑性好、成本效益突出，但存在面层颗粒脱落的潜在风险。选择何种类型跑道，应基于场地的主要用途（专业竞技或大众健身）、对安全性（缓冲、防滑）、耐久性、维护便利性及预算的综合考量。了解两者的本质区别是做出科学决策的基础。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。