# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 13mm混合型塑胶跑道施工方法

13mm混合型塑胶跑道作为一种广泛应用的田径场地类型，以其良好的物理性能、耐用性和适中的成本受到认可。其结构特点在于底层采用传统透气型工艺（以单组份胶水粘合EPDM颗粒为主），面层则采用喷涂型工艺（由双组份面漆混合EPDM颗粒喷涂形成纹理层）。13mm的厚度是常见的标准厚度之一。确保施工质量的关键在于严格遵守规范的施工流程和工艺控制。

一、基础处理与验收

1. 基础质量： 施工前必须对混凝土或沥青基础进行严格验收。基础应坚实、平整（3米直尺误差不大于±3mm）、干燥（含水率≤8%）、清洁无油污、无松动颗粒和粉尘。坡度应符合设计要求（通常为0.3%-0.8%），确保排水顺畅。
2. 清洁与修补： 彻底清扫基础表面，必要时使用高压水枪冲洗，并待其完全干燥。对基础存在的裂缝、凹坑、起砂或油污区域进行针对性修补（如使用专用修补砂浆）和打磨处理。
3. 防水底涂（如需要）： 在混凝土基础上，通常需涂刷一层专用防水底涂胶水（单组份或双组份稀释液），以增强基础与塑胶层之间的粘结力及封闭毛细孔。涂刷需均匀，无遗漏，待其表干后方可进行下一工序。

二、底层（透气层）施工 - 约10mm

1. 材料配比与搅拌：
   - 按制造商提供的精确比例（重量比）称量单组份胶粘剂和粒径较大的黑色回收EPDM颗粒（常用粒径2-4mm或3-5mm）。
   - 使用专业强制式搅拌机进行充分搅拌（搅拌时间通常为3-5分钟），确保胶水均匀包裹每一颗颗粒，混合料呈湿润松散状，无结块或干料。搅拌区应保持清洁。
2. 摊铺与刮平：
   - 将搅拌均匀的混合料运送至作业面，迅速倾倒于预定区域。
   - 使用专业摊铺机配合手工辅助进行摊铺。摊铺机需提前设置好标高控制（考虑虚铺系数），确保摊铺厚度均匀（压实后达到设计厚度，通常约10mm）。
   - 摊铺方向宜平行于跑道直道，接缝处需处理平整。
3. 压实与找平：
   - 摊铺后立即使用重型胶轮压路机（重量需适宜，避免颗粒过度压碎）对底层进行压实。碾压遍数及速度需根据材料特性、温度和厚度调整，确保压实度达标（无明显轮迹，表面结实平整）。
   - 局部不平整处需及时用混合料填补并再次压实。压实后表面应呈现均匀颗粒纹理，无明显起伏。

三、面层施工 - 约3mm

1. 面层材料准备：
   - 底层完全固化后（通常需24-48小时，具体视环境温湿度而定），方可进行面层施工。
   - 按制造商严格比例（重量比）精确称量双组份聚氨酯面漆（A组份：树脂，B组份：固化剂）和粒径较小的EPDM颗粒（常用粒径0.5-2mm或1-3mm，颜色根据设计要求）。B组份开封后需尽快使用。
   - 先将A组份与B组份倒入搅拌容器，使用电动搅拌器搅拌至完全混合均匀（约1-2分钟），再加入预先精确称量的EPDM颗粒。
   - 继续搅拌至颗粒被浆料完全均匀包裹（约2-3分钟）。混合料应色泽一致，粘稠度适中。搅拌好的材料应在适用期内（通常30-60分钟）用完。
2. 喷涂施工：
   - 使用专业无气喷涂机（喷枪口径、压力需匹配）进行面层喷涂。
   - 喷涂操作人员需经验丰富，保持喷枪与地面垂直、距离恒定（通常50-80厘米）、运行速度均匀，确保喷涂厚度一致（约3mm）。
   - 采用交叉喷涂法（第一遍纵向，第二遍横向），至少喷涂两遍，以获得均匀、致密、纹理清晰且厚度符合要求的面层。接缝处需处理好，避免重叠过厚或漏喷。
   - 施工环境温度应控制在10℃-35℃之间，空气相对湿度低于85%，避免在风沙、雨雾天气和基础温度低于5℃条件下施工。

四、划线

1. 定位测量： 待面层完全固化后（通常3-7天），根据国际田联（IAAF）或相关场地设计标准，使用经校准的测量仪器（如全站仪、钢尺）精确定位各跑道线、起跑线、终点线、接力区、栏位等标记点。
2. 模板固定： 使用专用划线模板或美纹纸按设计尺寸精准贴附。
3. 划线漆施工： 选用高品质聚氨酯专业跑道划线漆。调配均匀后，使用专业划线机或喷枪进行涂刷/喷涂。线条应宽度一致（通常50mm）、边缘清晰锐利、颜色饱满、粘结牢固，无毛刺、流淌或虚边现象。施工后需保护，避免踩踏污染。

五、养护与交付

1. 固化养护： 所有施工完成后，场地需进行充分的自然固化养护。在标准温湿度条件下（25℃左右），建议养护期不少于14天。期间应严格封闭场地，禁止任何人员、车辆进入或堆放物品，确保塑胶层充分交联固化，达到佳物理性能。
2. 清洁清理： 养护期满后，彻底清洁场地表面浮尘杂物。
3. 验收： 按相关国家标准（如GB/T 22517.6-2020《体育场地使用要求及检验方法 第6部分：田径场地》）或合同约定进行终验收，检查外观、厚度、平整度、坡度、点位精度、标志线以及物理机械性能（如硬度、拉伸强度、伸长率、冲击吸收、垂直变形等）是否符合要求。

总结：13mm混合型塑胶跑道的规范施工是一个系统化、精细化的过程，涉及基础处理、底层透气型摊铺、面层喷涂以及精密划线等多个关键环节。每个步骤都必须严格控制材料配比、施工工艺、环境条件和质量验收标准，尤其注重基础质量、摊铺压实度、喷涂均匀性以及充分的固化养护，才能终确保跑道达到设计要求的厚度、物理性能、使用功能和使用寿命。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。