# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 透气型塑胶跑道

## 透气型塑胶跑道：性能与环保的现代运动地面解决方案

透气型塑胶跑道凭借其独特的结构设计和卓越性能，已成为学校、社区及体育场馆广受欢迎的地面铺装材料。湖北优正体育科技有限公司专注于体育运动场地材料的研发与应用，深刻理解现代运动场地对安全性、环保性及功能性的综合需求。

核心结构与工作原理 透气型跑道采用科学的层状结构：

1. 底层基础： 通常由黑色环保橡胶颗粒与高性能单组分胶水混合摊铺压实，形成坚固且有良好排水能力的承托层。
2. 弹性层： 在底层之上铺设彩色EPDM橡胶颗粒与专业胶水混合层，提供优异的冲击吸收和弹性，保障运动安全与舒适。
3. 耐磨面层： 使用高性能喷涂面漆混合EPDM细颗粒进行喷涂，形成色彩鲜艳、纹理均匀、耐磨防滑的表面层。

其“透气”特性源于贯穿整个结构（从面层到底层）的相互连通的微孔系统。雨水能迅速通过这些孔隙向下渗透，进入地基排水层或土壤，有效避免表面积水，实现雨后即时使用，显著提升场地利用效率。

关键性能优势

- 卓越的排水性能： 独特的微孔结构设计是快速排水的核心，有效防止积水，保障运动安全，减少湿滑风险。
- 良好的物理性能： 具备适宜的弹性与冲击吸收能力，为运动员提供足够的运动缓冲，降低运动损伤风险。
- 出色的环保特性： 湖北优正选用的原材料严格符合相关环保标准，生产及应用过程注重减少环境影响，确保场地使用安全。
- 全天候适用： 优异的透水性与物理稳定性使其能适应多种气候条件，保证运动体验。
- 色彩持久美观： 面层采用高品质颜料和工艺，色彩稳定性好，长期使用不易褪色，保持场地美观。

专业施工是品质保障的关键 湖北优正体育认为，严谨规范的施工流程是确保透气型跑道终性能的核心：

1. 基础处理： 对混凝土或沥青基础进行严格检测（平整度、强度、含水率等），彻底清洁并针对性处理。
2. 底层摊铺： 精准配比材料，机械摊铺确保厚度均匀、密实度达标。
3. 弹性层铺设： 精确控制材料配比与铺设厚度，保证弹性恢复率与冲击吸收性能。
4. 面层喷涂： 使用专业喷涂设备，确保面层材料混合均匀、喷涂厚度一致、颗粒分布均匀，实现优异的耐磨防滑效果及美观度。
5. 精准划线： 严格按国际或客户要求进行场地标线，确保尺寸精确、线条清晰、附着牢固。

总结 透气型塑胶跑道凭借其高效的排水透气结构、可靠的物理性能、良好的环保表现以及施工便捷性，为各类运动场地提供了理想的现代化解决方案。其核心价值在于解决了运动场地积水困扰，提升了安全性与舒适度，同时满足了对于环保及耐用性的要求。湖北优正体育科技有限公司致力于运用专业技术和符合标准的材料，为市场提供性能优异的透气型塑胶跑道产品与服务。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。