# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 混合型跑道施工工艺流程

混合型跑道以其优良的运动性能、适中的成本和较长的使用寿命，成为运动场地建设的重要选择。其施工质量直接关系到跑道的物理性能、安全性与耐久性。以下为混合型跑道核心的施工工艺流程：

1. 基础检查与处理： 这是确保跑道质量的首要环节。

   - 现场勘察： 施工前详细检查水泥混凝土或沥青混凝土基础。
   - 平整度与坡度： 使用专业工具检测基础的平整度（通常要求3米直尺下间隙≤3mm）和排水坡度（通常≥0.5%），不达标处需打磨或修补。
   - 强度检测： 基础需具备足够的强度（水泥基础标号通常≥C25，沥青基础压实度≥95%）。
   - 湿度检测： 使用专业仪器（如含水率测定仪）检测基础含水率（通常要求≤5%），过高需延时处理或采取强制干燥措施。
   - 清洁： 彻底清理基础表面，去除浮尘、油污、杂物等，必要时使用高压水枪冲刷，待完全干燥。
   - 缺陷修补： 对裂缝、蜂窝麻面、边角缺损等进行修补、找平。

2. 底涂施工： 增强基础与弹性层粘结力的关键步骤。

   - 材料准备： 按比例精确混合聚氨酯胶水与专用稀释剂。
   - 均匀涂布： 使用专业工具（如滚筒或喷涂设备）将底涂均匀涂布于处理合格的基础表面，确保渗透充分、无遗漏、无堆积。
   - 干燥固化： 待底涂表干（通常指触不粘手，时间视环境而定）后方可进行下一道工序。

3. 弹性层摊铺： 形成跑道主体回弹结构。

   - 材料混合： 严格按配比混合聚氨酯跑道弹性体（A/B组份）与一定比例的EPDM颗粒（粒径通常2-4mm），使用高速搅拌机充分搅拌均匀。混合料需在规定操作时间内用完。
   - 分层刮涂： 通常分两次刮涂。
     - 底层： 将混合好的弹性料均匀倾倒于基础，使用专用刮耙或镘刀按规定厚度（根据设计要求）刮平。
     - 面层： 待底层固化后（通常需24小时以上），同法进行面层弹性层摊铺刮平。两次刮涂需保证整体厚度达到设计要求（通常≥10mm）。
   - 平整度控制： 整个刮涂过程需严格控制平整度，及时处理低洼或隆起。

4. 面层喷涂： 提供耐磨、防滑、色彩鲜艳的表面层。

   - 材料混合： 按配比混合聚氨酯跑道面漆（A/B组份）与粒径更小（通常0.5-2mm）的EPDM颗粒及适量色浆。混合均匀。
   - 喷涂施工： 使用专业无气喷涂机，按设计要求（通常分正反两方向各喷涂一次）均匀喷涂混合好的面漆于已固化的弹性层上。喷涂需连续、均匀，确保颗粒分布一致，无流挂、漏喷、色差。
   - 撒粒（可选）： 若设计要求即时撒粒工艺，需在喷涂后立即均匀撒布规定粒径的EPDM颗粒。

5. 划线： 绘制符合标准的场地标志线。

   - 定位测量： 严格按国际田联或客户确认的图纸，使用专业测量仪器精确定位各标志线位置。
   - 贴胶带： 沿定位线粘贴专用划线胶带，确保边缘平直、无毛刺。
   - 划线漆涂刷： 使用聚氨酯专业划线漆，均匀涂刷在胶带覆盖区域，通常涂刷两遍以保证色泽饱满、厚度均匀。
   - 撕除胶带： 待划线漆表干后（通常指触不粘手），及时、小心地撕除胶带，确保边缘整齐、锐利。

6. 清洁与成品保护： 确保交付前的质量。

   - 场地清洁： 施工完成后，彻底清扫场地，移除施工残留物、胶带碎屑、颗粒等。
   - 成品保护： 设置警示标识，在养护期内（通常7-14天）禁止人员车辆进入，避免污染、划伤或损坏未完全固化的跑道面层和划线。

总结 混合型跑道的施工是一项严谨、细致的系统工程，需严格遵循基础处理、底涂增强、弹性层摊铺、面层喷涂、精准划线及成品保护的工艺流程。每一环节的质量控制——包括基础条件达标、材料配比精准、施工操作规范、环境条件适宜以及细致的成品保护——都是保障终跑道物理性能优越、安全舒适、经久耐用的关键要素。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。