# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 预制型塑胶跑道材质

## 预制型塑胶跑道材质解析

预制型塑胶跑道采用多层复合结构设计，核心构成包括高性能面层耐磨层与高弹性缓冲发泡层。

面层耐磨层主要成分为热塑性弹性体（TPE）或经特殊改性的聚氨酯（PU），通过精密压延工艺成型。该层具备致密的表面结构及高填充比的耐磨颗粒，赋予跑道卓越的防滑性能，保障运动安全。其出色的抗紫外线及耐候特性可有效延缓材料老化，长期维持鲜艳色泽与物理性能稳定。该层在工厂环境下经标准化生产，厚度与物理性能指标高度均一可控。

弹性缓冲层通常采用闭孔结构橡胶发泡材料（如三元乙丙橡胶EPDM或合成橡胶复合物），该结构能有效分散冲击应力，为运动员提供科学合理的能量回馈，降低运动损伤风险。闭孔特性使其具备优异的疏水性能，雨后排水迅速，大限度减少积水影响。工厂预制成型保障了泡孔结构、密度及回弹性能的批次一致性。

材料核心优势体现于：

- 性能稳定可靠： 工厂精密控制下，材料物理机械性能（如硬度、回弹值、拉伸强度、抗滑值等）严格遵循国家标准（GB/T 14833-2020 及相关国际赛事标准如 World Athletics），确保场地参数精准达标。
- 环保安全性： 主流产品采用环保配方，生产过程及成品中严格控制重金属、多环芳烃(PAHs)、短链氯化石蜡(SCCPs)、有机挥发物(VOCs)等有害物质含量，符合国家强制性环保标准（GB 36246-2018）。
- 高效施工与维保： 卷材形态显著简化现场铺装流程（主要为基础处理、粘接、画线），大幅缩短工期并减少环境干扰。致密面层显著提升抗污能力，日常维护仅需常规清洁，显著降低长期运营成本。
- 专业运动表现： 优化的表面纹理与摩擦系数设计提供稳定可靠的抓地力；科学的缓冲性能有效吸收冲击，助力运动表现提升并降低劳损风险。

总结 预制型塑胶跑道以其高性能面层材料与精密发泡缓冲结构为核心，依托标准化工厂生产保障性能与环保达标，结合高效施工与低维护特性，为高标准体育场地建设提供了成熟可靠的专业地面材料解决方案。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。