# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 13mm预制型塑胶跑道规格及价格

## 13mm预制型塑胶跑道：专业田径场地的优选方案

在专业田径场地建设中，13mm厚度的预制型塑胶跑道凭借其优异的性能表现，已成为国内外高水平赛事的常用选择。其核心价值在于为运动员提供安全、高效、稳定的运动表现平台。

核心规格解析：科学与性能的结合

- 专业厚度配置： 13mm的总厚度设计，科学地平衡了冲击吸收能力与能量回馈效率。该规格经过验证，能有效降低运动损伤风险，同时为运动员提供出色的蹬地反作用力，助力成绩提升。
- 多层复合结构： 高品质预制型跑道通常由三层精密复合：
  - 高性能耐磨面层： 具备卓越的耐候、抗紫外线和抗磨损特性，纹理设计经过流体力学优化，提供可靠、一致的防滑性能，适应不同天气条件下的竞赛需求。
  - 精密弹性缓冲层： 作为核心功能层，采用高弹性材料（如EPDM颗粒复合物），提供符合国际田联（World Athletics）标准的冲击吸收与垂直变形性能（通常冲击吸收率在35%-50%，垂直变形在0.6mm-1.8mm范围内），有效保护运动员关节与肌肉。
  - 稳定底层/安装系统： 确保跑道整体结构稳定，平整度高，并具备高效的排水功能。
- 高标准物理性能： 符合或超越国际田联（World Athletics）及国家相关标准（如GB/T 14833-2020）对专业竞赛型跑道的严格要求，涉及冲击吸收、垂直变形、拉伸强度、抗滑值等关键指标。
- 高效安装与环保性： 预制卷材采用工厂标准化生产，现场主要以粘接方式进行铺设，施工周期短，环境干扰小。材料选用环保固体原料，安全稳定。

市场价格影响因素

预制型塑胶跑道的单位造价并非固定值，主要受以下因素综合影响：

1. 材料等级与品牌： 不同制造商采用的原材料配方、生产工艺及品质控制标准存在差异，直接影响产品性能和成本构成。
2. 项目规模与场地复杂度： 施工总面积大小显著影响综合成本（单位成本通常随面积增大而降低）。场地基础条件的优劣（平整度、坡度、排水等）、弯道半径大小及数量等，均会增加施工难度与材料损耗，影响终造价。
3. 区域物流与安装成本： 生产地点到工地的运输距离、现场安装团队的专业技术水准及人工成本等，都是构成终价格的重要部分。
4. 配套工程要求： 场地基础处理（如混凝土或沥青基础）、排水系统完善性、辅助区域（如跳远助跑道、缓冲区）铺设范围以及色彩分区设计复杂度等，均会增加整体投入。

总结 13mm预制型塑胶跑道以其科学的厚度配置、精准的多层复合结构、卓越且符合国际标准的物理性能，成为满足专业田径竞赛和训练需求的优选地面材料。其市场价格由材料品质、项目具体情况、安装要求等多维度因素共同决定。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。