# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 13mm塑胶跑道造价表

塑胶跑道作为一种广泛应用的专业运动地面材料，其厚度是影响性能与成本的关键参数之一。13mm厚度因其在性能、耐用性与经济性之间取得较好平衡，成为许多学校、社区及训练场地的常见选择。准确评估其造价需基于对项目构成要素的深入理解。

造价构成的核心要素

1. 材料成本： 这是造价的主体部分，直接影响终价格。材料类型是首要区分因素：

   - 混合型塑胶跑道： 通常由聚氨酯（PU）胶水混合黑色橡胶颗粒铺设底层，面层喷涂EPDM彩色颗粒与PU面漆构成。13mm厚度下，材料本身成本（含胶水、颗粒）约占项目总成本的较大比重。
   - 透气型塑胶跑道： 底层由单组份胶水粘结黑色橡胶颗粒形成弹性层（约10-11mm），面层喷涂EPDM彩色颗粒与胶水混合层（约2-3mm），总厚度达到13mm。其材料成本结构与混合型有所不同。
   - 复合型塑胶跑道： 底层为弹性颗粒垫层（如再生橡胶预制或现场铺设），上层为混合型面层（通常约8-9mm），总厚度亦可达到13mm。材料种类相对复杂。
   - 预制型塑胶跑道： 成品卷材，通常自带13mm厚度标准规格。材料单价通常高，但施工相对简化。材料成本占比极高。
   - EPDM塑胶跑道： 主要用于非标准跑道或活动区，采用单层或双层EPDM颗粒铺设至13mm。材料成本相对适中。

2. 基础处理成本： 跑道质量高度依赖于基础。无论是新建混凝土基础、沥青基础，还是旧场地的翻新处理（如裂缝修补、找平、酸洗），这部分工作的成本差异巨大。基础状况良好可显著降低此部分投入。

3. 施工工艺成本： 包含场地测量放线、底层铺设（混合、摊铺、压实）、面层喷涂（或刮涂、铺设）、划线、清场等全过程的人工费、机械设备使用费和管理费。施工的精细化程度和工期要求直接影响成本。

4. 辅助与间接成本：

   - 运输与仓储： 材料从产地到工地的物流费用。
   - 设计与测量： 专业的跑道布局设计、高程测量费用。
   - 检测费用： 完工后必要的物理性能（如冲击吸收、垂直变形、拉伸强度）及化学环保性能检测费用（虽不提认证，但检测本身是必要环节）。
   - 税费与合理利润： 施工方承担的税费及合理的经营利润。
   - 场地特殊要求： 如异形区域处理、特殊排水要求、看台边缘处理等额外工作。

13mm塑胶跑道造价估算范围（仅供参考）

由于项目差异性极大，提供精确单价是困难的。以下是一个基于中国大陆地区当前（指信息发布时）市场平均水平的粗略估算范围，不含基础工程（如新建混凝土/沥青基础）费用，主要针对跑道区域本身：

- 混合型 (13mm)： 综合单价约在 ￥180 - ￥280元/平方米 之间。价格区间主要受所选PU胶水品牌质量等级、颗粒（黑颗粒及EPDM面层颗粒）品质、颜色种类（双色/三色）、施工复杂度（如坡度）影响。高端材料（如进口胶、高纯度原生EPDM颗粒）和复杂施工会趋近上限。
- 透气型 (底层颗粒层约10-11mm + 面层约2-3mm)： 综合单价约在 ￥130 - ￥200元/平方米 之间。作为经济型方案的主流选择，价格相对较低，受胶水类型（单组份/双组份）、EPDM面层颗粒质量及用量影响。
- 复合型 (底层弹性垫层 + 约8-9mm混合型面层)： 综合单价约在 ￥200 - ￥320元/平方米 之间。价格取决于底层垫层材质（如再生橡胶垫、PVC发泡垫等）的成本和上层混合型面层的规格。
- 预制型 (13mm标准厚度卷材)： 综合单价（含专业粘接施工）约在 ￥280 - ￥450元/平方米 以上。材料本身成本高是主因，不同品牌和性能等级的卷材价格差异显著。
- EPDM整体铺设 (13mm厚度)： 综合单价约在 ￥160 - ￥240元/平方米 之间（非标准跑道区域适用）。价格受EPDM颗粒等级（原生/再生）、胶水品质、颜色方案影响。

影响造价波动的关键因素

- 项目规模： 面积越大，单位面积的摊铺效率通常越高，部分固定成本（如设备进场、设计费）可摊薄，单位成本可能略有降低。
- 场地条件： 基础平整度差、需大面积修补或特殊处理（如地下管线复杂）会显著增加成本。交通便利性影响运输费。
- 材料选择： 同类型跑道中，使用高品质原材料（如进口胶水、高纯度原生EPDM颗粒、环保型溶剂）必然推高成本。
- 施工标准与工期： 高标准的施工精度要求、紧张的工期可能需要增加人手或设备投入。
- 地域差异： 不同地区的人工、材料运输成本及市场竞争程度不同。
- 市场价格波动： 石化产品（如PU原料）的价格波动会直接影响材料成本。

总结

13mm塑胶跑道的造价是一个综合性的结果，由材料成本（类型与品质）、基础处理状况、施工工艺要求、项目规模与复杂度以及辅助费用共同决定。不同类型跑道（混合型、透气型、复合型、预制型、EPDM）的造价区间存在明显差异。进行准确预算的关键在于明确跑道类型、详细勘察场地基础、明确材料规格标准并结合项目具体需求进行评估。终造价需通过专业测量、设计及详尽的报价流程来确定。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。