# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 混合型跑道施工方案

## 混合型跑道专业施工方案

混合型跑道因其优异的运动性能、良好的物理特性及相对经济的成本，在体育场地建设中应用广泛。其施工质量直接影响跑道的耐久性、安全性与运动表现。一套严谨、专业的施工方案是确保终效果的核心。

一、 施工前准备

1. 基础检测与验收：
   - 平整度： 使用专业工具（如3米靠尺）检测，要求基础表面平整度误差≤3mm，无明显积水区域。
   - 强度与密实度： 混凝土基础强度需≥C20；沥青基础压实度需≥95%，表面无松散、油污、空鼓、脱层现象。
   - 坡度与排水： 符合设计要求（一般单坡0.5%-0.7%，双坡0.5%），确保雨后无积水。
   - 清洁度： 彻底清扫基础表面，去除灰尘、泥土、油渍、有机物残留、松动颗粒等。必要时进行高压冲洗或打磨处理，确保无浮浆、粉尘。
   - 干燥度： 基层含水率应≤8%（可用塑料薄膜覆盖法初步检测），确保无明水。
2. 环境条件确认： 施工期间及施工后固化期内，环境温度应保持在10°C-35°C，相对湿度≤85%，避免雨天、大风（>4级）、气温过低或过高、空气湿度过大时施工。
3. 材料准备与确认：
   - 所有材料（包括PU胶水、EPDM颗粒、色浆、划线漆等）应提前按配方要求准备到位，储存于阴凉干燥处。
   - 核对材料批次，确保颜色、性能一致。
   - 按规定取样进行小试，验证材料相容性及固化效果。
4. 施工设备检查： 确保搅拌机、喷涂机、刮耙、镘刀、测量器具（测厚仪、平整度尺等）、划线机等设备状态良好，计量准确。
5. 施工区域封闭与保护： 设置明显警示标识，封闭施工区域，防止无关人员和车辆进入。对周边设施、建筑物进行必要的保护。

二、 弹性底层施工

1. 底层铺装材料混合： 将单组分聚氨酯胶粘剂（PU胶水）与特定粒径（通常3-4mm）的黑色橡胶颗粒按精确设计的重量比（例如1：6-8）投入强力搅拌机中。
2. 充分搅拌： 以足够时间搅拌（通常3-5分钟），确保胶水与颗粒充分、均匀裹覆，形成粘稠状混合物料。混合料应在规定操作时限（一般约30-40分钟）内用完。
3. 摊铺与找平：
   - 将混合料运输至施工区域，均匀倾倒于基础上。
   - 使用专业刮耙或镘刀，按设计要求厚度（通常≥9mm）进行摊铺和初步找平。
   - 紧随其后，使用带高度调节装置的摊铺机进行精细整平和压实，确保底层的密实度、平整度及坡度符合设计要求。
4. 固化养护： 摊铺完成的弹性底层需充分固化养护（一般24-48小时，具体视环境温湿度而定），期间禁止踩踏、淋水或污染。

三、 面层喷涂施工

1. 底层清洁与检查： 清除底层表面杂物、浮尘。仔细检查底层，确保其完全固化、平整、干燥、无油污、无缺陷。
2. 面层材料混合与搅拌：
   - 将单组分聚氨酯面漆与耐候性优异的EPDM颗粒（粒径1-3mm）及色浆按精确配方比例称量。
   - 投入专用搅拌机充分搅拌（通常3-5分钟），形成色泽均匀、粘稠度适中的喷涂浆料。混合料需在规定操作时限（一般约20-30分钟）内使用完毕。
3. 喷涂作业：
   - 使用专业无气喷涂设备，调整适宜的压力和喷幅。
   - 由经验丰富的操作人员手持喷枪进行施工，喷枪需保持与地面垂直、距离适中（通常60-80cm）、移动速度均匀稳定。
   - 通常分两次（或多次）交叉垂直方向喷涂，确保涂层均匀覆盖、色泽一致、无漏喷、流挂、堆积现象。总喷涂厚度控制在≥2mm。
4. 固化： 喷涂完成的面层在适宜温湿度条件下自然固化（一般24-48小时），期间严格防止水、油、杂质污染及人员踩踏。

四、 划线施工

1. 测量定位： 按照国际田联（IAAF）或相关国家/地区标准及设计图纸，使用经校验的钢卷尺、经纬仪等精准测量仪器进行放线定位。关键点用墨斗弹线标记。
2. 划线材料准备： 使用与面层附着力强的专业跑道划线漆，按说明调配均匀。
3. 贴胶带/模框定位： 沿弹线位置，使用专业划线胶带或模框精确固定线条宽度和边界。
4. 涂刷/喷涂划线漆： 使用毛刷或小喷枪，将划线漆均匀涂刷或喷涂在定位区域内，确保漆膜厚度一致、颜色饱满、边缘清晰锐利。
5. 去除胶带/模框： 在漆膜表干后（按产品说明），及时小心去除胶带或模框，避免破坏漆膜边缘。
6. 终养护： 划线完成后，需确保足够的固化时间（通常24小时以上）才能投入使用。

五、 施工质量控制要点

- 材料配比精确性： 严格按配方要求称量，确保配比准确无误。
- 环境参数监控： 全程实时监测并记录温湿度变化。
- 基础处理彻底性： 是确保面层附着力的前提。
- 底层平整密实度： 直接影响终场地平整度和弹性均匀性。
- 面层喷涂均匀性： 是保证色彩、纹理、厚度一致的关键。
- 厚度控制： 各结构层（尤其弹性底层和面层）厚度需满足设计要求，使用专业测厚仪多点检测。
- 过程防污： 各工序衔接紧凑，避免污染已施工面层。
- 固化时间保障： 严格遵守各层材料要求的固化时间，避免过早承重。

总结 混合型跑道的高品质呈现依赖于系统、严谨的施工方案执行。从基础处理、材料准备、环境把控，到底层铺装、面层喷涂及精准划线，每个环节都需严格遵循技术规范与质量标准。施工过程中的精细操作、科学管理和全方位质量控制，是确保跑道终达到设计性能要求、满足运动功能并提供良好耐久性的根本保障。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。