# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 透气型塑胶跑道施工标准规范

透气型塑胶跑道因其优良的排水性、环保性及适中的物理性能，广泛应用于各类运动场地。其终性能与使用寿命高度依赖于施工过程对标准规范的严格执行。规范的施工流程是确保工程达到设计目标的关键。

一、 基础处理与验收

- 基层要求： 基础通常为水泥混凝土或沥青混凝土结构。须满足强度、平整度（3米直尺误差≤3mm）、坡度（0.3%-0.8%）要求，确保排水顺畅无积水区域。基础表面应干燥、坚实、清洁、无油污、浮尘、松散颗粒及影响粘结的杂质。
- 基础验收： 施工前必须对基础进行全面复验，测量强度、平整度、坡度等关键指标。存在裂缝、空鼓、油污、强度不足等问题，须按规范彻底处理达标后方可进行下道工序。

二、 材料配比与准备

- 配比精准： 严格按照透气型跑道专用胶粘剂（单组份或双组份聚氨酯）、EPDM橡胶颗粒（或彩色颗粒）及必要助剂（如催化剂、色浆）的指定比例进行配制。配比误差控制在允许范围内，确保材料性能稳定。
- 混合均匀： 使用专业搅拌设备进行充分混合，保证胶粘剂与颗粒均匀裹覆，无结块、无颜色不均现象。混合过程应严格控制时间与环境温度、湿度。
- 材料时效： 混合好的材料需在规定操作时限（适用期）内使用完毕，避免材料固化影响施工质量。

三、 施工工艺控制

1. 底层摊铺：
   - 将混合好的底层材料（胶粘剂与较大粒径颗粒）按设计厚度（通常≥10mm）均匀摊铺于验收合格的基础之上。
   - 使用专业摊铺机或刮耙精确控制平整度及厚度。摊铺方向应一致，接缝处需紧密、平整。
   - 关键点： 摊铺厚度均匀一致是保证终跑道厚度及物理性能的基础。
2. 面层喷涂/撒播：
   - 底层固化后（通常24-48小时），进行面层施工。
   - 喷涂法： 使用专业喷涂设备，将面层材料（胶粘剂与精细粒径、高色牢度EPDM颗粒混合料）均匀喷涂于底层之上，通常分2-3遍交叉喷涂，确保覆盖密实、颜色均匀、颗粒分布适中不露底。
   - 撒播法（选配）： 在底层未完全固化前，手工均匀撒布彩色颗粒，待固化稳定后回收未粘结颗粒。
3. 画线：
   - 跑道整体固化后（通常5-7天，具体视材料及环境而定），按国际田联（IAAF）或国家相关标准（如GB/T 22517.6）要求的尺寸和颜色进行精准测量放线。
   - 使用具有优异粘结力和耐候性的专业跑道划线漆进行涂刷，线条应清晰、平直、饱满、均匀，宽度精确符合规范（通常50mm±1mm）。

四、 施工环境与过程控制

- 温湿度要求： 施工环境温度宜在10℃-35℃之间，空气相对湿度≤85%。避免在雨天、大雾天、基础未干燥或5℃以下、35℃以上极端天气施工。遇突发天气需采取有效保护措施。
- 过程检测： 施工过程中实时检测材料配比、摊铺/喷涂厚度、平整度、固化情况等关键参数。对每道工序进行质量检查与记录。
- 现场管理： 保持施工现场整洁有序，做好半成品及成品的保护措施，防止污染、破坏。

五、 质量检测与验收

- 物理性能检测： 跑道完全固化后（通常竣工后14-28天），按现行国家标准（GB/T 14833《合成材料跑道面层》）或其他适用标准，在现场或实验室（取同条件养护样块）进行检测。主要项目包括：厚度、拉伸强度、拉断伸长率、冲击吸收、垂直变形、抗滑值（湿态）、阻燃性、有害物质限量等。各项指标必须符合标准要求。
- 外观验收： 跑道表面应色泽均匀一致，无裂痕、分层、起鼓、脱粒现象；接缝平直、无明显痕迹；标志线清晰、准确、无虚边。
- 平整度验收： 使用3米直尺或专业平整度仪器检测，合格点比例应符合设计要求或相关标准（如95%以上测量点≤3mm）。
- 坡度验收： 使用水准仪或坡度尺检测，坡度满足设计要求（通常0.3%-0.8%），确保排水顺畅。

总结 透气型塑胶跑道的优质性能源于对施工各环节标准规范的严格遵守，涵盖基础处理、材料配比、精确摊铺与喷涂、严控环境条件以及严格的终检验收，确保终成品在排水性、物理性能和环保安全方面符合专业运动场地要求。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。