# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 混合型跑道用料配比

## 混合型跑道用料配比技术要点分析

混合型跑道结构通常包含基础层、弹性层（缓冲层）和耐磨面层。其性能表现高度依赖于各结构层材料的科学配比与施工工艺的精准控制。以下对关键用料配比进行探讨：

1. 基础层（通常为沥青混凝土或水泥混凝土）：

   - 材料选择： 需满足结构强度、稳定性和排水要求。沥青混凝土需选用优质石油沥青与级配良好的碎石、砂；水泥混凝土标号及配比应符合设计荷载要求。
   - 配比核心： 着重于集料的级配优化（连续级配或间断级配）与结合料的用量控制（如沥青用量、水泥用量、水灰比），确保压实度与整体稳定性。配比设计需依据当地气候、荷载及土基条件进行验证。

2. 弹性层（缓冲层）：

   - 核心材料： 通常采用高性能环保橡胶颗粒（如轮胎粉碎颗粒、TPV颗粒等）与高强度单组份或双组份聚氨酯胶粘剂混合摊铺。
   - 配比要点：
     - 胶粘剂含量： 是决定弹性、强度及耐久性的核心参数。用量需确保颗粒间充分包裹粘结，形成整体弹性结构。用量过低导致结构松散、脱粒；用量过高则增加成本、降低弹性、延长固化时间。一般经验范围常在胶粘剂占颗粒混合料总质量的18%-22%区间，具体需通过试验段测试确定佳值。
     - 颗粒级配： 不同粒径颗粒（如0.5-1mm, 1-2mm, 2-3mm）的科学级配有助于提高堆积密度和结构稳定性。细颗粒填充粗颗粒间隙，粗颗粒提供骨架支撑。
     - 颗粒清洁度： 颗粒需严格除尘、除杂、干燥，确保与胶粘剂的良好粘结界面。
     - 添加剂（可选）： 如为提升特定性能（如阻燃、抗老化），可在胶粘剂中添加相应助剂，但需评估其对材料相容性及长期性能的影响。

3. 耐磨面层（彩色EPDM颗粒层）：

   - 核心材料： 彩色三元乙丙橡胶（EPDM）颗粒与高强度、高耐候性单组份或双组份聚氨酯面层胶粘剂。EPDM颗粒要求色彩稳定、耐候性优异、粒径均匀。
   - 配比要点：
     - 胶粘剂含量： 显著影响面层强度、耐磨性、色泽饱和度及颗粒固结牢度。用量需保证颗粒被完全包裹粘结，形成致密耐磨表面，同时不产生过多富余胶液导致表面光滑或“胶膜”现象。典型配比范围常在胶粘剂占颗粒混合料总质量的22%-28%之间，需结合颗粒粒径、形状及环境条件优化。
     - 颗粒粒径： 标准混合型跑道面层常用粒径为1-3mm的EPDM颗粒。较细颗粒利于形成平整细腻表面；较粗颗粒提供更好的抗滑性和视觉质感。常采用多级粒径混合以优化表面效果。
     - 铺设厚度： 面层厚度通常不低于3mm，常见设计厚度为3-5mm。总厚度（弹性层+面层）需满足13mm标准要求。
     - 颜色配比： 不同颜色颗粒需按设计要求准确称量混合，确保色彩均匀一致。面层胶粘剂应无色透明或与颗粒颜色高度协调，避免影响终色彩呈现。

4. 材料选择的通用原则：

   - 物理力学性能： 所有材料（颗粒、胶粘剂、基础材料）必须具备满足跑道使用要求的强度、弹性、压缩复原率、耐磨耗等指标。
   - 化学稳定性与环保性： 材料应具备优异的耐候性（抗紫外线、耐高低温、耐水解）、耐化学腐蚀性。胶粘剂等应选用低VOC或无溶剂型环保产品，确保施工及使用过程安全环保，符合国家相关标准。
   - 相容性： 各结构层材料之间、材料与基础之间应有良好的层间粘结力与相容性，避免脱层、起鼓等缺陷。不同批次材料使用前应进行兼容性测试。
   - 施工可操作性： 材料的粘度、固化时间、流平性等应满足现场大面积机械化或人工摊铺、刮平、压实的要求。

综上，混合型跑道的高性能与长寿命源于从基础到面层每一结构层材料本身的优选及其配比参数的精准控制。核心在于弹性层与面层中橡胶颗粒与聚氨酯胶粘剂的科学配比，需依据材料特性、设计目标及施工环境反复试验验证，确保形成结构稳定、弹性适中、色彩持久、安全环保的运动表面。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。