# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 13mm全塑型塑胶跑道

## 13mm全塑型塑胶跑道的专业解析

13mm全塑型塑胶跑道代表了现代专业运动场地建设的高标准选择，其核心价值在于为竞技运动与日常训练提供卓越的性能基础。该类跑道采用整体式结构设计，以高性能聚氨酯（PU）作为单一主体材料层，均匀铺设达到13毫米的设计厚度。这一厚度规格并非随意设定，而是经过科学验证，能有效平衡冲击吸收与能量回馈的关键指标。聚氨酯材料本身具备优异的物理化学稳定性，赋予了跑道出色的抗紫外线老化性、耐候性以及对常见气候变化的适应性，确保其在多种环境下的长期使用性能稳定。

其性能优势主要体现在以下几个方面：

- 优化的运动表现： 13mm的厚度提供了适宜的能量回弹（通常在65% ± 5%范围内），能够有效助力运动员蹬伸发力，提升运动效率。同时，该结构设计能精准控制冲击吸收率（通常在35% ± 5%范围内），有效减缓运动冲击对关节和肌肉的负荷，降低运动损伤风险。
- 稳固安全的表面特性： 成型后的跑道表面纹理均匀致密，摩擦系数（通常在0.7-1.0范围内）经过专业设计，既能提供足够的抓地力保障运动安全，又不会因摩擦力过大而影响技术动作的流畅性。
- 持久稳定的物理性能： 聚氨酯材料具备优异的抗压缩形变能力，能有效抵抗长期高负荷使用带来的永久变形，维持跑道平整度与厚度一致性。其出色的耐磨耗性能则保障了表面纹理的持久性，延长有效使用寿命。
- 可靠的安全性： 整体式结构避免了分层、起泡的风险，内在材料成分稳定可靠，符合相关环保及安全标准要求，为使用者提供安心的运动环境。
- 便捷的维护管理： 致密的非多孔表面结构有效抵御污染物渗透，日常清洁维护相对简便，使用高压水枪冲洗即可保持外观与性能。

13mm全塑型塑胶跑道通过其科学的材料应用与结构设计，在运动表现支持、安全防护以及长期耐用性方面达到了专业运动场地的核心要求，是构建高品质运动空间的重要基础选项。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。