# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 13mm透气型塑胶跑道

## 13mm透气型塑胶跑道：性能特点与应用解析

13mm透气型塑胶跑道作为普及度高的运动地面解决方案，其结构设计与材料特性共同塑造了独特的性能表现。以下是其核心要素的客观分析：

一、 材料构成与结构特性

- 主体结构： 通常由底层稳固的黑色环保橡胶颗粒（粒径较大）与高性能单组份聚氨酯粘合剂混合摊铺压实，形成具有贯通孔隙的弹性基础层。面层则由粒径更小、色彩稳定的EPDM橡胶颗粒与专用面层粘合剂混合喷涂覆盖。
- 透气核心： 结构内部的贯通孔隙是其关键特征，构成高效的排水通道，确保雨水能快速渗入基层或通过侧向排出。
- 标准厚度： 13mm的总厚度（通常含约10mm底层+3mm面层）在保障基础运动性能与成本控制间取得平衡，广泛适配多数校园及社区场地需求。

二、 核心功能优势

- 高效排水防积水： 贯通孔隙结构实现雨水快速下渗，有效避免场地积水问题，缩短雨后恢复使用时间，提升场地全天候利用率。
- 适度缓冲保护： 橡胶颗粒层提供必要的冲击吸收能力，可有效分散运动落地的冲击力，降低关节与软组织运动损伤风险。
- 稳定防滑牵引： EPDM面层颗粒赋予表层恒定且可靠的摩擦系数，保障运动者在加速、转向、急停等动作下的足底稳定性，减少滑倒风险。
- 抗老化与耐候： 优质聚氨酯粘合剂及耐候性色粉的应用，使面层具备抵御紫外线氧化及常规气候影响的能力，利于保持色彩与物理性能稳定。
- 基础适应性广： 对符合平整度与坡度要求的水泥混凝土或沥青基础具有良好的粘结性与兼容性。

三、 适用场景 主要服务于对运动性能要求适中、重视成本效益与排水效率的场所：

- 中小学校、高等院校的日常教学及课外活动跑道
- 社区健身路径、公共体育广场的活动区域
- 企事业单位内部健身场地

四、 施工关键要点

- 基础要求： 水泥基础需养护达标（通常28天以上）、干燥洁净、平整密实（3米直尺误差≤3mm），合理设置排水坡度。沥青基础需稳定无油污。
- 工艺控制： 严格遵循材料配比与搅拌工艺，确保底层摊铺厚度均匀、压实充分。面层喷涂要求颗粒分布均匀、粘结牢固。施工环境需满足温湿度要求（通常建议温度>10℃，湿度<85%）。
- 养护管理： 施工后合理养护期内（通常约7-14天）应避免重压或污染，日常使用中保持清洁，及时清理尖锐物或油渍。

13mm透气型塑胶跑道凭借其高效的透水排水特性、基础的运动保护功能、可靠的防滑表现以及广泛的环境适应性，成为满足常规教育与大众健身需求的经济实用型运动地面选择。其性能的实现高度依赖于符合规范的基础条件、标准化的材料应用及严谨的施工工艺控制。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。