# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 全塑型塑胶跑道优点和缺点

## 全塑型塑胶跑道优缺点分析

全塑型塑胶跑道作为一种高性能的运动地面材料，凭借其独特的结构设计和材料特性，在专业运动场地建设中占据重要地位。其性能表现与适用性存在显著的双面性。

主要优点：

1. 优异的物理性能与运动表现：

   - 均匀稳定的弹性： 整个结构层（面层和底层）均采用聚氨酯（PU）材料一体成型固化，弹性分布高度均匀，为运动员提供卓越的缓冲减震性能和稳定的能量回馈，有效降低运动损伤风险，提升运动成绩。
   - 出色的抗钉刺能力： 致密坚实的PU结构赋予其极强的抗钉鞋踩踏、刮擦的能力，特别适合频繁使用钉鞋的田径项目（如短跑、跳远），表面不易破损。
   - 卓越的物理强度： 整体结构强度高，抗拉伸、抗撕裂性能优秀，耐磨性极佳，能够承受高强度的训练和比赛，经久耐用。
   - 平整度高： 液态原料摊铺固化成型，能形成极高水平的表面平整度，确保运动轨迹的精确性。

2. 良好的耐候性与化学稳定性：

   - 耐老化性强： 优质的PU材料具有优异的抗紫外线、耐臭氧、耐湿热能力，长期暴露在户外环境下色彩稳定，不易粉化、变脆。
   - 耐化学腐蚀： 对常见的酸、碱、盐溶液及环境污染具有一定的抵抗能力，便于清洁维护。
   - 宽温适应性： 在较大范围的温度变化下（符合相关标准要求），其物理性能（如弹性）保持相对稳定。

3. 环境友好（特定条件下）： 符合国家强制性标准GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》中对有害物质限量的要求，使用环保型原材料可保障场地安全无污染。

主要缺点：

1. 造价相对较高：

   - 其优异的性能源于高品质PU材料的大量使用和复杂的施工工艺，导致单位面积的建造成本通常高于其他类型（如混合型、透气型）的塑胶跑道。

2. 施工工艺要求严苛：

   - 对基础（水泥或沥青）的平整度、坡度、强度、含水率等要求极高，任何基础缺陷都可能影响面层质量。
   - 施工过程（如配料精度、摊铺厚度控制、温度湿度管理、固化时间）需要极其专业的团队和精细化管理，施工不当易导致鼓包、脱层、不平整等问题。
   - 施工受天气影响较大，需在适宜温湿度条件下进行。

3. 排水依赖基础设计：

   - 全塑型跑道结构致密，本身不具备透水性。其排水完全依赖于基础层的坡度设计和排水系统的完善性。若基础排水不良，雨后易产生积水，影响使用。

4. 后期维护修补相对复杂：

   - 一旦发生局部的严重损坏（如大面积被尖锐物刺穿、基础沉降导致的开裂），修补时需要专业设备和材料，工艺复杂，修补后新旧接缝处的效果可能不如原装一体成型部分完美。

总结： 全塑型塑胶跑道在提供顶级运动性能（均匀弹性、高抗钉刺性、强度、平整度）和优异的长期耐久性方面具有显著优势，尤其适用于高标准竞技比赛和训练场地。然而，其较高的建设成本、严苛的基础与施工要求，以及对基础排水系统的依赖性是其应用的主要制约因素。场地建设需根据实际需求、预算、基础条件及管理水平进行综合评估与选择。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。