# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 13mm全塑型塑胶跑道价格

塑胶跑道作为现代运动场地的重要设施，其品质与价格一直是项目方关注的核心。其中，13mm全塑型塑胶跑道以其优异的物理性能、良好的运动体验和相对适中的成本，成为众多综合性体育场地、学校及专业训练场所的热门选择。理解其价格构成因素，有助于做出更符合项目需求的投资决策。

核心材质与结构 全塑型塑胶跑道与复合型跑道结构不同，它没有明显的透气层。13mm全塑型跑道通常由以下构成：

1. 底层（粘接层）：以单组分或双组份聚氨酯胶水为主，渗透并牢固粘结于基础之上。
2. 主体层（弹性层）：由特制的全塑型聚氨酯浆料混合特定比例的环保橡胶颗粒（如EPDM或回收颗粒）现场摊铺而成，构成跑道的主体厚度（约10-11mm）和核心弹性。
3. 面层（耐磨层）：后喷涂或刮涂一层由高纯度EPDM颗粒与高强度聚氨酯面漆混合而成的色彩鲜艳、高度耐磨且抗紫外线的表层（约2-3mm），提供必要的摩擦力、保护主体层并延长使用寿命。

影响13mm全塑型塑胶跑道价格的关键因素 13mm全塑型塑胶跑道的价格并非一个固定数值，而是由多种因素动态构成的综合结果：

1. 原材料成本：

   - 聚氨酯组分（胶水、浆料、面漆）：是跑道成本的核心组成部分。不同品牌、型号的聚氨酯原料性能（如弹性、强度、耐候性、环保性）差异显著，价格差距也较大。高性能、环保达标的进口或国内知名品牌原料成本通常更高。
   - 橡胶颗粒（EPDM）：面层使用的彩色EPDM颗粒的纯度、粒径、颜色稳定性以及主体层中混合颗粒的来源（原生料EPDM vs 回收胶粒）和品质，直接影响材料成本和终性能。原生料、高纯度、色泽牢固的颗粒成本更高。
   - 辅料：如稀释剂、催化剂、界面剂等，其品质和用量也会影响整体成本。

2. 场地基础条件：

   - 跑道建设需要坚实、平整、排水良好的基础（通常为沥青混凝土或水泥混凝土）。基础的处理费用（如修补、打磨、酸洗）是跑道施工前的重要成本项。基础条件越差，处理成本越高，直接影响项目总价。基础处理属于跑道系统不可或缺的前期投入。

3. 工程规模和复杂程度：

   - 施工面积：项目总面积直接影响材料总量和施工周期。通常面积越大，单位面积综合成本（包含管理、设备摊销等）会有所摊薄，但总投入自然更高。
   - 场地形状与布局：标准的环形跑道施工相对高效。若场地包含大量弯道、异形区域（如半圆区、辅助区）、坡度或需特殊处理（如与排水沟衔接、高差处理），施工难度增加，工时和材料损耗增大，导致单价上升。
   - 施工环境：场地是否空旷利于施工？交通是否便利？施工期是否在雨季或严寒季节？这些因素会影响施工效率、工期安排和可能的防护措施成本。

4. 施工工艺与技术要求：

   - 全塑型跑道对现场配料精度、摊铺平整度、接缝处理、面层喷涂均匀度等施工工艺要求极高。规范、精细的施工是跑道性能和使用寿命的根本保障。专业的施工团队、先进的施工设备（如专业摊铺机、喷涂机）、严格的质量控制流程，这些是确保工程品质的必要投入，也会体现在项目报价中。

5. 环保与性能标准：

   - 跑道产品需满足国家或行业相关的物理性能标准（如冲击吸收、垂直变形、拉伸强度、阻燃性等）以及越来越严格的环保安全标准（如重金属、TVOC、苯系物等有害物质限量）。要达到更高的环保等级和性能指标，通常需要选用更优质的原材料和更精细的工艺控制，成本相应提高。

6. 物流与管理成本：

   - 原材料从生产地到施工场地的运输距离、物流难度，以及项目管理、现场协调、技术支持、后期维护指导等环节的服务成本，也会分摊到项目总价中。

总结 13mm全塑型塑胶跑道的价格是原材料品质、场地基础状况、工程规模与复杂性、施工工艺水准、环保性能要求以及综合服务等多重因素共同作用的综合体现。选择时应着眼于项目的实际需求、场地条件和长期使用目标，在确保符合相关标准、满足运动性能要求和环保安全的前提下，深入理解各项成本构成，进行综合考量与评估。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。