# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 13mm半预制型塑胶跑道

## 13mm半预制型塑胶跑道：专业场地构建的高效解决方案

在追求卓越运动表现与安全体验的专业竞技及训练场地建设中，13mm半预制型塑胶跑道凭借其独特的结构设计与性能优势，日益成为备受关注的选择。这种跑道体系融合了现场浇铸工艺的稳定整体性与预制材料的精准一致性，为现代体育设施提供了一种高效可靠的地面铺装方案。

核心结构：分层的智慧
这种跑道体系的核心在于其复合结构：

- 底层稳固基础： 通常采用现场浇铸的聚氨酯材料（如PU或改性TPU），紧密附着于经过专业处理的基础之上。这不仅确保了与基础的完美粘结，形成了无缝隙的整体承托层，更有效吸收并分散来自上层的冲击力。
- 面层精准呈现： 在底层固化后，专业的13mm厚预制型橡胶卷材精准铺设其上，并通过专用粘合剂实现牢固结合。这层预制的面层是运动员直接接触的表面，其色彩、厚度、纹理及物理性能均在生产环节得到精确控制，保证了严格的规范一致性。

性能优势：专业场地的基石

- 优异物理性能保障： 13mm的厚度设计能够提供理想的冲击吸收性能，有效减缓运动冲击，降低运动员关节损伤风险。同时，面层材料具备卓越的耐磨性与抗老化特性，确保场地在频繁使用下长期保持其功能性与外观。其出色的变形控制能力（垂直变形、力衰减）满足国际田径联合会（World Athletics）对专业比赛及训练场地的高性能要求。
- 施工效率与质量可控性： “半预制”模式显著优化了施工流程。预制面层在工厂受控环境下生产，消除了现场配料、摊铺、喷涂等复杂工序对环境的依赖（如温湿度、风力），极大降低了施工难度并缩短了工期。面层材料的工厂预制化保障了色彩均匀性、厚度精度及摩擦系数等关键技术指标的稳定与可靠。
- 场地平整度与接缝工艺： 工厂预制的面层材料具有极佳的平整度，卷材宽度较大，现场铺设接缝数量少。先进的焊接或粘合工艺确保接缝牢固、平整且不易开裂，为运动员提供流畅不间断的运动体验。
- 环保与维护便捷性： 选用的材料符合相关环保标准。表面致密、不易藏污纳垢，日常维护极为简便，通常只需常规清扫和清水冲洗即可保持良好状态，大幅降低后期维护成本。
- 广泛适用性： 其稳定的性能和高效的施工特点，使其特别适合对建造工期有严格要求、或场地基础平整度存在一定挑战的项目。无论是新建高规格赛事场地，还是现有跑道的翻新升级，13mm半预制型跑道都能提供高效可靠的解决方案。

总结
13mm半预制型塑胶跑道通过底层现场浇铸稳固基托、面层预制精准铺设的复合结构，有效融合了整体稳定性与面层性能一致性两大核心优势。其在冲击吸收、抗磨损、平整度控制及施工效率方面的突出表现，为专业田径场地建设提供了一种高效可靠、性能优越的技术路径。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。