# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 13mm透气型塑胶跑道工艺

以下为符合要求的专业文章：

透气型塑胶跑道以其优异的物理性能及环境适应性，在校园及社区运动场地中应用广泛。13mm作为常用厚度规格，其结构稳定性与运动保护功能需通过标准化的施工流程实现。工艺实施的关键步骤如下：

一、基础处理 基层质量直接决定面层使用寿命。素土需分层夯实至密实度≥95%，采用强度等级≥C25的混凝土浇筑基础层，厚度不低于150mm。养护28天后进行平整度检测（3m直尺误差≤3mm），按2‰-5‰坡度预设排水系统，避免积水隐患。

二、透气层施工 采用粒径3-4mm的黑色橡胶颗粒与单组份聚氨酯胶粘剂混合，配比严格控制在1:8（胶粘剂：颗粒）。机械摊铺厚度10mm±1mm，滚压工序分初压（摊铺后30分钟内）与复压（初步固化后），确保孔隙率保持30%-40%的透水结构。固化时间受温湿度影响显著，25℃环境需养护≥24小时。

三、面层施工 面层由EPDM颗粒与水性聚氨酯面漆构成，配比1:1.2（面漆：颗粒）。分两次喷涂：首层喷涂量0.8kg/m²，形成基础包覆层；间隔4小时后喷涂第二层（0.6kg/m²），总厚度3mm。施工需保持喷枪与地面夹角60°、距离1.5m，保证颗粒分布均匀度误差≤5%。固化期间环境温度需高于10℃，相对湿度≤85%。

四、划线工艺 采用弹性聚氨酯专业划线漆，按国际田联标准进行放样。双组份涂料按A:B=4:1混合后加入25%稀释剂，使用压力式划线机施工。线宽50mm的跑道分道线，每延米涂料用量约0.35kg，需确保边缘锯齿值＜1mm。

该工艺通过科学的层级结构设计（透水底层+耐磨面层），在维持冲击吸收率（35%-50%）与垂直变形（0.6-1.8mm）达标的同时，实现每平方米≥380L/h的透水速率。面层EPDM颗粒的UV稳定剂含量≥1.2%，保障长期抗色变性能。

总结： 13mm透气型塑胶跑道的实施是包含基础处理、多层结构施工及标准化检测的系统性工程，其工艺核心在于通过精确的材料配比与规范的作业流程，确保成品达到运动力学性能与环保要求的统一。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。