# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 预制型塑胶跑道出货规格

## 预制型塑胶跑道出厂规格详解

预制型塑胶跑道作为专业运动场地建设的关键材料，其出厂规格的明确与标准化对保障工程质量和满足项目需求至关重要。以下详细说明该类产品的核心出厂规格参数：

1. 物理尺寸规格：

   - 卷材长度 (Length)： 标准出厂卷材长度通常为固定值（如：20米或25米）。可根据具体项目合同约定提供定制长度（需明确小起订量要求）。
   - 卷材宽度 (Width)： 标准出厂宽度固定（如：1.22米或1.25米）。特殊宽度需求需在订单中明确指定。
   - 成品厚度 (Thickness)： 依据合同约定或产品标准型号确定（常见厚度如：13mm）。出厂厚度需符合合同规定的公差范围（例如：±0.5mm），并在装运前进行厚度抽检确认。

2. 材料结构规格：

   - 面层纹理 (Surface Texture)： 出厂产品具备合同规定的标准纹理，确保摩擦系数及运动性能符合设计要求。
   - 底层结构 (Base Layer)： 采用多层复合结构设计（通常为高强度弹性底层粘合稳定耐磨面层），出厂时结构稳定、层间粘合牢固。
   - 材料成分 (Material Composition)： 主要材料为符合相关标准的合成橡胶及功能性助剂。出厂批次需确保成分稳定性和配方一致性。

3. 性能参数规格：

   - 产品出厂物理性能需满足合同约定的技术指标或适用的国家/行业标准（如：GB/T 14833等）。关键指标包括但不限于：
     - 冲击吸收 (Shock Absorption)
     - 垂直变形 (Vertical Deformation)
     - 拉伸强度 (Tensile Strength)
     - 拉断伸长率 (Elongation at Break)
     - 抗滑值 (Slip Resistance)
     - 阻燃性 (Flame Retardancy)
     - 环保性能 (Environmental Performance)
   - 每批次产品按规程进行物理性能测试，并提供对应的出厂检验报告。

4. 包装与标识规格：

   - 卷材包装 (Roll Packaging)： 每卷跑道材料均以耐磨、防水的包装材料（如加厚塑料薄膜）严密包裹，两端及接缝处密封加固，有效抵御运输途中的磨损、污染及雨水侵蚀。
   - 托盘固定 (Palletizing)： 卷材稳固放置于符合运输标准的木质或复合托盘上，使用缠绕膜或绑带固定，确保运输安全。
   - 产品标识 (Product Labeling)： 每卷或每托盘显著位置清晰标注以下信息：
     - 产品型号/名称
     - 批次号 (Batch/Lot Number)
     - 规格参数（长度、宽度、厚度）
     - 数量
     - 生产日期 (Manufacturing Date)
     - 执行标准代号
     - 制造商名称（湖北优正体育）
     - 指向性标识（如卷材方向箭头）

5. 出货验收标准：

   - 产品外观平整，无可见的裂痕、气泡、杂质、污渍或明显的色差（允许符合标准范围的微小差异）。
   - 包装完好无损，标识清晰准确。
   - 随货提供该批次产品的出厂检验报告。
   - 规格尺寸（长度、宽度、厚度）符合合同约定及公差要求。
   - 满足合同规定的起订量要求。

总结 预制型塑胶跑道的出厂规格涵盖精确的物理尺寸、稳定的材料结构、符合标准的性能参数、规范的包装防护以及清晰的产品标识。湖北优正体育确保每批次出厂产品均经过严格检验，各项规格参数均符合合同约定或相关标准的技术要求，为后续的运输、储存及规范施工奠定基础。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。