# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 预制型橡胶跑道施工方案

## 预制型橡胶跑道专业施工方案

预制型橡胶卷材跑道因其标准化生产带来的优异物理性能、环保性能及色彩稳定性，成为现代田径场地的重要选择。其施工质量直接影响终使用效果与耐久性，需严格按照规范流程操作。以下为关键施工环节要点：

一、 施工前准备

1. 材料进场与存放：
   - 卷材运输过程需平放，避免重压、弯折及尖锐物刺伤。
   - 现场存放应选择平整、干燥、无阳光直射的室内环境。卷材保持平放状态，堆叠高度不宜超过4卷。
   - 检查卷材型号、颜色、厚度、生产批次是否与设计要求一致。
2. 基础要求与处理：
   - 基础层（通常为水泥混凝土或沥青混凝土）必须达到设计要求的强度（通常28天龄期以上）、平整度（使用2米靠尺检测，空隙≤3mm）和坡度（符合排水设计）。
   - 彻底清洁基础表面，确保无油污、灰尘、杂物、脱模剂、松散颗粒等。必要时进行喷砂或机械打磨处理。
   - 基础含水率检测：采用塑料薄膜覆盖法或专业含水率测试仪检测，含水率应≤5%。湿度过高需采取通风干燥或防潮处理。
   - 检查基础表面是否存在空鼓、裂缝、起砂等缺陷，需预先修补处理并充分养护固化。
   - 施工前24小时，建议进行现场小面积粘结测试，确认胶水与基础的相容性及粘结强度。

二、 卷材铺设施工流程

1. 基准线定位：
   - 依据场地设计图纸，精确测量放出跑道分道线、点位线等基准线。尤其注重圆心、直曲段分界点的准确性。
   - 根据卷材幅宽和跑道设计宽度，规划卷材铺设方向和起始位置，大限度减少接缝数量并优化接缝位置（通常避免放置在受力大区域）。
2. 胶水准备与刮涂：
   - 使用专业双组分聚氨酯胶粘剂。严格按照厂家规定的比例（通常为A:B=1:1至1:4）准确称量。
   - 使用电动搅拌器充分搅拌混合胶水至色泽均匀（通常建议搅拌2-3分钟）。确保混合均匀至关重要。
   - 根据环境温度和湿度，注意胶水的适用期（开放时间），通常为30-90分钟。调配量应在适用期内用完。
   - 使用齿形刮刀（齿高和齿距根据胶水特性选择，通常齿高1.5-2.5mm）在洁净、干燥的基础面上均匀刮涂胶水。刮涂区域面积应略大于即将铺设的卷材面积，避免胶水干涸。胶层厚度需均匀一致。
   - 对于需要透气的卷材（如透气型预制跑道），需在刮涂胶水前，在卷材背面按设计要求进行打孔处理（通常使用专用打孔器）。
3. 卷材铺设与滚压：
   - 胶水刮涂完成后，等待至指触微粘状态（具体时间依胶水说明和温湿度而定）方可铺设卷材。
   - 多人协作，沿预先放好的基准线，将卷材一端对齐基准线，缓慢滚动摊铺。注意保持卷材平整，避免皱褶、扭曲。边缘和端头需对齐准确。
   - 卷材铺设后，立即使用重型的专业压辊（通常重50-75kg以上）从铺设中心向两侧反复滚压，赶除卷材与基础之间的空气，确保粘结牢固，无气泡、空鼓现象。特别注意边缘的压实。
   - 相邻卷材铺设时，接缝边缘需保持紧密对接（通常预留0.5-1mm自然缝隙，胶水固化膨胀后自然闭合），避免重叠。接缝区域基础面需确保胶水刮涂均匀到位。
4. 接缝处理：
   - 对接缝的处理是保证平整度和耐久性的关键。
   - 热风焊接（推荐）： 使用专用热风焊接机和配套焊线（与卷材同质材料），对对接缝进行加热熔融焊接。确保焊接深度、温度、速度合适，形成连续、牢固、平整的焊缝。焊接后需及时清理焊渣并滚压密实。这是目前主流的接缝处理方式。
   - 冷粘接（特定情况）： 对于某些设计或特殊部位，可在对接缝隙处刮涂少量专用冷粘剂（非弹性材料填缝剂），确保粘结牢固、表面平整。
   - 无论采用哪种方式，终接缝应平整、无明显高差。
5. 细节处理：
   - 边角处理： 跑道与排水沟、路缘石等交接处，需按设计要求进行收边处理，确保牢固、美观、防水。
   - 点位线标记： 卷材铺设完成并固化后（通常24-48小时以上），按照国际田联（IAAF）标准或设计要求，精确测量定位，使用专业划线漆进行点位线、分道线等的喷涂。
   - 裁切修整： 对铺设到位后的多余部分或特殊形状区域进行精确裁切。

三、 施工后处理与注意事项

- 固化养护： 施工完成后，应确保足够的粘结固化时间（通常建议至少24-48小时，具体依据胶水说明书和温湿度）。固化期间，严格禁止踩踏、碾压及进行后续施工（如划线）。
- 成品保护： 在场地正式交付使用前，应采取有效措施防止尖锐物体划伤、重物冲击、油污污染等破坏。
- 环境要求： 施工环境温度宜在10℃-40℃之间，空气相对湿度不高于85%。避免在雨雪、大风、沙尘天气及基础或卷材表面潮湿时施工。高温时段注意遮阳，防止卷材过度受热膨胀影响铺设精度。
- 质量控制： 施工过程中应持续监控基础处理质量、胶水配比与搅拌、刮涂均匀度、卷材铺设平整度、滚压密实度、接缝质量、点位线精度等关键点。

总结：

预制型橡胶跑道的成功施工依赖于对基础条件的严格把控、高品质材料的选用、精确的现场测量放线、专业的胶水配比与施胶技术、严谨的卷材铺设与滚压操作，以及核心的接缝处理工艺。每个环节均需依托规范化的操作流程和施工人员的专业技能，确保终场地达到设计要求的物理性能、安全性与美观度。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。